技术规范书
1. 资质要求
1. 1报价人应获得ISO9000（GB/T 19000）资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的产品应有省级鉴定文件或等同有效的证明文件。
2. 报价人应持有相关危化品经营许可证、气体充装许可证。
3. 纯度等级：按需选定 5N（99.999%）合同明确标注，附检测报告实测值，承诺纯度等级；检测报告编号。
1. [bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc7908]应遵循的技术标准
2.1投标方须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标方、投标方双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。
技术标准文号                     技术标准文件名
GB/T 14194-2017                《压缩气体气瓶充装规定》
GB/T 7144-2016                 《气瓶颜色标志》
GB/T 4844-2011                 《纯氦、高纯氦和超纯氦》
TSG R0006-2014                 《气瓶安全监察规程》
Q/CSG1206007-2017              《电力设备检修试验规程》

[bookmark: _Toc6518][bookmark: _Toc9268][bookmark: _Toc16666]3 气体使用条件要求
3.1环境温度：-15～+60℃ 
3.2环境相对湿度:5%～95%
3.3海拔：0～3500m
3.4大气压力：86kPa～106kPa
3.5 运输、储存温度：-25℃～+70℃
4 技术参数下表：
表4.1 供货范围及气体技术规格
	序号
	名称
	单位
	规格、参数

	1
	高纯氦气
（小瓶）
	瓶
	1.容量8L
2.气体纯度：99.999%
3.充装压力 10-15MPa

	[bookmark: _Toc7223]2
	高纯氦气
（大瓶）
	瓶
	1.容量40L
2.气体纯度：99.999%
3.充装压力 10-15MPa


4.2 送货要求
[bookmark: _GoBack]由于危化品存储要求，报价方应根据招标方的要求进行配送，实际配送时间和数量以招标方通知为准。投标方应及时响应招标方提出的气体使用需求，尽快将所需气体配送到气体使用地点。投标方在投标文件中所列的气瓶单价视为包含运输费及气瓶费用，投标方不得以路途原因额外收取运输费等其他费用。
4.3 气体要求：1）外观要求：充装新气后所有气瓶表面无脏污，颜色标识符合相应气体的气瓶颜色标志。2）结构要求：承装气体的气瓶应结构强度良好，瓶帽、瓶阀、挡圈等附件齐全、密封性良好，运输过程中不得对气瓶结构和性能造成影响。3）工业气体均需进行出厂试验，投标方需提供生产厂家合法生产资质、出厂试验报告及产品合格证，标准气体、标准混合气体每瓶均带计量认证证书，作为交货质量证明文件组成部分。
[bookmark: _Toc1600][bookmark: _Toc13900]5 售后服务要求
5.1产品使用中如出现质量问题，应将产品全部更换。 投标方应向招标方保证所供气体技术先进、成熟可靠。在材料选择方面应准确无误，气体加工工艺无任何缺陷和差错。气体有效使用日期不小于12个月，检验文件要清晰、正确、完整，能满足用气设备正常运行和维护的要求。投标方应具备有效方法保证对其承包的所有气体的质量和服务，均应符合本技术标书的要求。
5.2合同签订后，投标方应指定负责本合同的项目经理，负责协调投标方在合同执行中的各项工作，如包装运输、现场培训、调试验收等。
[bookmark: _Toc123547900][bookmark: _Toc27074][bookmark: _Toc21812][bookmark: _Toc11956]6 包装、运输、贮存
6.1气体制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。
6.2所有气体经妥善包装后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。
6.3各种包装应能确保气瓶在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
6.4随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。
6.5装箱资料应包括：供货清单，出厂合格证，检验报告，标准气体及标准混合气体需带计量认证证书。
6.6气体的运输过程应符合国家相关法律、法规。
[bookmark: _Toc11488][bookmark: _Toc12112]7、验收
7.1验收时产品的纯度应不小于表4.1中的要求。
7.2验收时产品的压力应符合相关标准的要求。
7.3验收时投标方应提供产品的检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
7.4每批气体到货后，招标方使用部门在投标方见证下随机抽取部分气体抽检验收，与投标方办理验收手续。
7.5验收不合格且经确认系投标方责任造成的，招标方可按合同约定向投标方索赔。
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