[bookmark: _Toc98920284]
2026年崇左供电局职创项目具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板加工服务报价表技术规范书






广西电网有限责任公司
崇左供电局
2025年10月
1、 [bookmark: _Toc353940788][bookmark: _Toc299606277][bookmark: _Toc7566][bookmark: _Toc444945507][bookmark: _Toc353939550]总则
（1） [bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc318799924]一般要求
1． 本技术规范适用于具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板，它提出了该设备最基本的功能、结构、性能的技术要求。
2． [bookmark: _Toc445194080][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc23193][bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc252485428][bookmark: _Toc293665071][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc255894290]本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
3． 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
4．  投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
5．  如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
6．  投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
7．  投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
8．  本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
9．  如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
10．  投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
11． 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
12． 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
13． 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
14．  有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
（2） 标准和规范
1． [bookmark: _Toc205543260]本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
2． 如供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备完全满足本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书相应的专门章节中加以详细描述。
3． 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
4． 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范确定时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。
5． 本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。
2、 [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626]技术要求
（1） [bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc444945518][bookmark: _Toc437603901][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830]项目研究内容
[bookmark: _GoBack]本项目为崇左供电局研制、加工一套具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板。“具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板”项目研究内容如下：
随着自然环境不断改善，鸟类数量日益增多，近年来输电线路因鸟害引发的跳闸现象愈发频繁。鸟粪导致的故障主要有两类：一是鸟粪沿绝缘子表面下落形成导电通道，引发闪络；二是在排泄瞬间，稀质鸟粪直接桥接导线与横担间的空气间隙，造成瞬时短路。
目前，防鸟刺、声光驱鸟器、防鸟挡板、防鸟盒等防鸟措施均已应用于现场，但这些措施都存在一定弊端。例如，无法同时兼顾防止鸟粪和鸟巢、安装位置受限、鸟类适应后防鸟效果不佳、检修不便等诸多问题，导致输电线路出现不同程度的跳闸情况。
为解决当前现状问题，急需一种新型防鸟装置，该装置需既能兼顾防止鸟巢和鸟粪，又便于安装，同时方便对绝缘子和导线进行检修。
该装置的结构由扇形绝缘板及中间的折叠绝缘骨架构成，装置边沿设有锁扣，可将其锁定为圆形结构。检修时，打开锁扣，折叠扇形绝缘板，以便对绝缘子进行检修。安装时，将该装置的内圆打开，扣至第一片绝缘子碗头位置，然后闭锁，即可完成安装。
伞群的大小根据输电线路的电压等级进行设置，以确保鸟粪和鸟巢不会掉落至绝缘子和导线上，从而达到防鸟效果。 
（2） [bookmark: _Toc19695]技术指标要求
★1.技术参数要求
	项目
	技术参数

	★适用范围
	适用于10kV～220kV输电线路直线塔、跳线绝缘串

	耐压等级
	主体材质的工频耐压试验电压应≥220kV（持续1分钟不击穿），适用于220kV及以下电压等级的输电线路设备

	环境耐受
	能在 -40℃至 +70℃的环境温度下长期正常运行，并耐受紫外线、潮湿、盐雾等恶劣气候条件

	抗风性能
	在展放状态下，能承受30m/s 的风速而不发生永久变形或损坏。

	结构尺寸
	展放后覆盖宽度≥ 横担宽度500mm

	
	收缩后整体厚度≤ 150mm

	
	伞裙间距与倾角符合DL/T 2678-2023

	结构功能
	具备收缩展放机制

	
	展放/收缩时间≤ 60秒

	主体材质
	扇形绝缘板采用高强度环氧树脂绝缘板

	
	绝缘折叠骨架采用玻璃纤维增强环氧树脂复合材料

	驱动方式
	手动

	最大载荷
	不低于 0.3 kN

	总体重量
	不超过 1 kg



★2. 功能要求
[bookmark: _Toc296345829][bookmark: _Toc533162600][bookmark: _Toc533162582][bookmark: _Toc294771959]具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板：
（1）主体结构：采用玻璃纤维、环氧树脂等绝缘材料整体成型，表面光滑平整，无毛刺、尖棱、裂纹等缺陷。
（2）核心功能：具备可靠的手动控制的收缩与展放功能，动作过程平稳、定位准确。
（3）防护功能：展放状态下，能有效遮挡绝缘子串上方区域，防止鸟粪直接滴落于绝缘子表面或形成桥接导通的通道。
（4）绝缘性能：装置本体在干燥、淋雨及污秽条件下，均应满足相应电压等级的绝缘要求。
（5）排水性能：伞裙表面应利于雨水冲刷，避免积污积水。
（6）检修便利性：锁扣开启后可折叠扇形板，实现对绝缘子及导线的无障碍检修。
（7）兼容性：装置结构应与主流塔型的横担（角钢）牢固连接，不影响线路原有的电气性能与机械强度。
3、 研究开发成果交付物
[bookmark: _Toc480800901]表1 研究开发成果交付的形式和数量
	序号
	成果名称
	型号规格
（如有）
	数量
	交付地点
	备注

	1
	具备收缩展放功能的输电线路防鸟粪伞群绝缘挡板
	
	2套
	广西崇左
	符合技术指标要求

	2
	申请发明专利
	
	1项
	广西崇左
	交付受理通知书


4、 其他要求
4.1项目进度
4.1.1投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。
4.2项目联络
4.2.1为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中按需召开联络会，可进行多次，也可不召开。
联络会的内容如下：
· 确认项目实施方案；
· 确认项目进度计划和关键里程碑；
· 确认项目成果开发思路和成果质量要求；
4.3评审与验收
4.3.1投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。
4.3.2招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
4.4技术资料和文件
4.4.1投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
4.4.2提供的图纸应符合标准规格。
4.4.3投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
4.5售后服务
[bookmark: _Toc72320160][bookmark: _Toc103761492][bookmark: _Toc110765302]4.5.1合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。
4.5.2保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在48小时内派工程师现场解决问题。
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