数字电网公司2026年过滤式消防自救呼吸器
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1、 项目概况
为保障办公场所内全体工作人员的火灾应急逃生安全，全面补充和更新办公区域现有消防防护装备储备，进一步完善单位消防安全保障体系，提升办公场所突发火灾事故的应急处置及人员逃生防护能力，为办公人员的生命安全筑牢坚实防线，我司拟对过滤式消防自救呼吸器进行采购工作。
2、 规格参数
	产品名称
	规格
	参数

	过滤式消防自救呼吸器 
	TZL30 硅胶材质
	防护时间:不少于30min(开启包装算起)
执行标准:GB21976.7-2012
认证：符合3C消防认证
滤烟效率:95%
防护时间：30分钟
主要作用：保护人体呼吸器官、头部
防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾
注意事项:不适用气氧密度低于17%环境
产品用途:多种火灾现场防护呼吸保护装置


（二）其他
1.提供配送服务；
2.提供培训服务；
3.质保期3年，成交单位应在设备出厂日期后10天内到货。
（三）交付物
1.过滤式消防自救呼吸器。
2.培训使用视频。
四、验收及结算
1.本项目采购单价（含税价）为2026年数字电网公司过滤式消防自救呼吸器的最高限价，根据成交单价和实际需求数量结算。
2.到货验收后，采购方出具到货验收单，双方签字盖章，成交方开具对应款项的增值税发票后30个工作日内，采购方完成支付。

