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一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司河池供电局“电缆液压定位调整装置的设计”加工内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《液压系统通用技术条件》（GB/T 3766）

《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208）

《电力安全工作规程 电力线路部分》（DL/T 409）

《电缆及其附件试验方法》（GB/T 3048）

《机械设计通用规范》（GB/T 2822）

《液压元件通用技术条件》（GB/T 7935）
二、技术要求

2.1 项目加工对象
现有电缆接头制作过程中，因电缆室空间狭小、电缆自身重量及刚性特点，现有辅助工具存在承载能力不足、调整灵活性差、定位精度低等问题，导致接头制作工序繁琐、耗时较长，影响作业效率及施工质量。

本项目针对10kV及以上等级电缆接头制作场景，研发电缆液压定位调整装置，解决狭小空间内电缆精准定位与灵活调整的核心痛点，提升接头制作效率与质量稳定性。
2.2项目加工内容
本项目主要加工内容包括：

★1、电缆室空间与电缆物理特性适配加工：分析典型电缆室空间尺寸、布局限制，测试目标电缆的重量、弯曲刚度等物理参数，明确装置的空间适配范围及承载需求。
★2、液压传动机械结构设计：研发适配狭小空间的紧凑式机械结构，集成夹持机构、升降机构、平移机构，确保在有限空间内实现多维调整，同时满足电缆承载强度要求。

★3、液压控制系统开发：设计精准液压控制系统，包含压力调节模块、位移模块，实现定位精度闭环控制，支持手动操作模式。

★4、装置性能测试与优化：开展承载能力、定位精度、操作灵活性、环境适应性等测试，基于测试数据优化结构设计及控制算法，提升装置可靠性与实用性。

★5、提交装置结构图、三维模型及样机原型，明确技术原理、实现路径、核心创新点及操作流程。
2.3项目研发经验要求

★1、具备安全生产工器具相关研发经验，提供合同、发票和验收证书等相关证明。

★2、投标方应在技术投标文件中给出项目实施具体方案，需满足技术要求和功能要求。
★3、投标方需要对本项目所涉及的知识产权作相关说明和承诺，且不得侵犯其他公司的知识产权，否则所引起的知识产权纠纷由投标方全权负责。
2.4技术指标要求

设备功能指标
	序号
	功能要求

	1
	具备电缆夹持固定功能，夹持力可调节，无损伤电缆护套风险。

	2
	支持上下、左右、前后多维位置调整，满足接头制作的姿态定位需求。

	3
	液压系统响应迅速，调整过程平稳，无冲击性位移

	4
	配备位置锁定功能，定位后无滑移，保证接头制作过程稳定性

	5
	适配狭小空间作业，可在宽度≤800mm、高度≤1000mm的电缆室空间内灵活操作

	6
	支持10kV及以上等级、直径30-120mm电缆的定位调整


设备性能指标
	序号
	指标名称
	单位
	指标要求

	1
	定位精度
	mm
	≤±30

	2
	最大承载重量
	kg
	≥100

	3
	单次调整行程
	mm
	≥100/150/100

	4
	液压系统工作压力
	MPa
	10-25

	5
	连续工作时间
	h
	≥6

	6
	外壳防护等级
	IP
	IP57

	7
	操作力
	N
	≤50


三、加工开发成果交付物

1、一套电缆液压定位调整装置；

2、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
3、配合甲方编撰发明专利交底书1份。

四、项目进度 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	需求分析、结构与控制系统方案设计、技术方案报告、三维模型、结构图
	电缆液压定位调整装置

	2026年3月
	装置零部件加工、装配及液压控制系统调试、样机原型
	

	2026年4月
	开展性能测试、环境适应性测试，基于结果优化装置、最终样机
	

	2026年6月
	成果整理，配合项目验收、完整技术资料、专利申报文件
	


五、技术资料和文件 

5.1在合同签字后  90日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。

5.2项目验收、交货时应提供完整技术资料、检测报告、产品合格证、专利申报文件等。

5.2服务地点：广西河池。
六、售后服务 

6.1 产品须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

6.2 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

6.3如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经项目管理单位批准后负责实施，直至故障修复。

七、其他相关要求 
培训：

（1）中标方应负责对招标方技术人员进行液压系统、电缆等各方面的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、安装方式等。

（2）培训内容包括中标方提供的电缆液压定位调整装置的功能特点以及设备维护等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于1次的使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
2026年1月
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