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一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司河池供电局“便携式低压台区联络合环装置加工测试”研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《包装储运图示标志》  （GB/T 191）
《外壳防护等级（IP代码）》   （GB/T 4208）

《互感器标准》（GB-T 20840.3-2013）
《交流电力系统阻波器标准》 （IEC-60353-1989/GBT7330-2008）
《介电强度标准》    （GB/T 19519-2004）
《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则》  （DL/T 864-2004）
《电业安全工作规程（电力线路部分）》    （DL 409-91）
二、技术要求

2.1 项目研究对象
随着城市化进程加快和居民用电需求不断增加，低压配电网在电力供应中的作用愈加重要，但当前低压台区存在供电可靠性低、电能质量不稳定、负荷分布不均及运维效率低等问题，影响用户用电体验并增加运维风险。

针对上述问题，本项目拟研制一种便携式低压台区联络合环装置，并实现友好的人机交互界面；通信技术研究，从而提升低压配电网的智能化管理水平和运维效率。
2.2项目研究内容
本项目主要研究内容包括：

★1、系统架构设计：构建低压台区联络合环装置的整体架构，明确硬件与软件的功能分工及接口规范，确保装置具备可扩展性和适应不同台区配置的能力。

★2、核心硬件开发：研制高可靠性的智能开关、传感器和控制模块，实现多台区之间的自动切换和联络，同时保障装置在不同运行状态下的安全性和稳定性。

★3、软件系统开发：开发配套的软件平台，具备数据采集、实时监控、分析与控制功能，并提供直观、友好的人机交互界面，方便运维人员对台区运行状态进行管理和调控。

★4、通信技术研究：探索和应用高效、可靠的通信技术，实现装置间的数据实时传输与信息共享，确保联络合环操作快速、准确，提高低压配电网整体的智能化和运维效率。
2.3项目研发经验要求

★1、具备阻断器相关研发经验，提供合同、发票和验收证书等相关证明。

★2、投标方应在技术投标文件中给出项目实施具体方案，需满足技术要求和功能要求。
★3、投标方需要对本项目所涉及的知识产权作相关说明和承诺，且不得侵犯其他公司的知识产权，否则所引起的知识产权纠纷由投标方全权负责。
2.4技术指标要求

设备功能指标
	序号
	功能要求

	
	支持多台区之间的快速联络与合环切换操作

	
	实时监测各台区电压、电流及负荷状态

	
	自动识别故障台区并实现安全隔离

	
	数据采集与存储，支持历史运行记录查询

	
	提供友好的人机交互界面，便于操作与控制

	
	联络操作具备安全保护功能，防止误操作造成设备损坏


设备性能指标
	序号
	指标名称
	单位
	指标要求

	1
	联络切换响应时间
	s
	≤2

	2
	电压测量精度
	%
	±1

	3
	电流测量精度
	%
	±1

	4
	通信延迟
	ms
	≤100

	5
	环境温度
	℃
	-10 ~ 65

	6
	环境湿度
	%RH
	5 ~ 95


三、研究开发成果交付物

1、便携式低压台区联络合环装置1套；

2、配合甲方申请发明专利1项；

3、装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；

4、服务地点：广西河池；

5、性能测试报告一份。

四、项目进度 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	合同约定之日15天内
	调研与需求分析，确定台区联络合环功能和系统架构
	便携式低压台区联络合环装置

	合同约定之日1个月内
	核心硬件研发，包括智能开关、传感器及控制模块设计
	

	合同约定之日2-3个月内
	软件系统开发与集成，包括数据采集、监控及控制平台
	

	合同约定之日4-5个月内
	通信技术研究与调试，确保装置间实时数据传输，完成发明专利申请。
	

	合同约定之日6个月内
	系统集成、整体调试编写操作手册，完成项目交付。
	


五、技术资料和文件 

5.1在合同签字后  120日 内，中标方提供技术研究方案和成果交付物。

5.2项目验收、交货时应提供使用说明书、出厂检验报告、检测报告、产品合格证、装箱清单等。

六、售后服务 

6.1 产品须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。

6.2 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

6.3如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经项目管理单位批准后负责实施，直至故障修复。

七、其他相关要求 
培训：

（1）中标方应负责对招标方技术人员进行便携式低压台区联络合环装置等各方面的技术培训，使他们掌握或熟悉原理、安装方式等。

（2）培训内容包括中标方提供的便携式低压台区联络合环装置的功能特点以及设备维护等。

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；

培训方式：授课培训、现场培训；

培训地点：招标方所在地；

培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；

培训时长：对招标方的技术人员开展不少于1次的使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。
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