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项目名称：一种清洁主变散热器的智能成套装置职创项目研制，材料加工服务
[bookmark: _GoBack]             技术规范书








广西电网有限责任公司河池供电局

2026年1月
1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 项目背景及研制要求
项目背景：
散热器组是主变压器散热的关键部件，其散热性能直接影响主变压器的运行效率和寿命。在实际运行中，尤其（潜油泵）翅片式散热器组外壁容易吸附灰尘、虫、草等杂质，导致散热效率降低。传统的人工清洁方式存在诸多弊端，需要分组停电进行人工清洁需要耗费大量的人力和时间且难以保证清洁的均匀性和彻底性，清洁过程中产生的虫粉、灰尘、热气等易被人吸入引发皮肤过敏，对施工人员身体健康造成危害。随着电力系统对设备运行可靠性和智能化维护的要求不断提高，开发一种清洁主变散热器的智能装置十分重要。
研制要求：
本项目拟研究一种清洁主变散热器的智能成套装置，实现以下功能：
该装置适合主变（潜油泵）翅片式散热器组结构的智能清洗，由自动控制加压泵模块、硬件连接模块及喷头模块组成。自动控制加压泵模块能够控制“水平横式多层多组喷头”，由之前一年一次人工清洗，换成可（不停电）分组、分时（一个循环时间约60-80分钟，每组清洗约5-10分钟）进行自动或手动控制启停清洗，且能调节水流压力；硬件连接模块，采用耐腐蚀的绝缘材料制成，防止清洁过程中发生漏电现象；喷头模块，与自动控制模块相互配合，清洁时能全面覆盖散热器表面，实现智能清洁。


2.2主要技术服务范围和提供相关资料
采购一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	一种清洁主变散热器的智能成套装置加工（含材料）服务
	自动控制加压泵模块
	1
	个
	材料

	
	硬件连接模块
	1
	个
	材料

	
	喷头模块
	1
	个
	材料

	
	测试化验加工
	1
	/
	加工服务

	交付：一种清洁主变散热器的智能成套装置1套。


2.3服务方式
项目要求：
1）协助甲方对“一种清洁主变散热器的智能成套装置”项目进行辅助设计和加工；
2）研制一种清洁主变散热器的智能成套装置最终成品及配套装备达到预期效果；
3）质保一年。
4）装置三维模型、详细结构图、装配图等技术图纸（电子版+纸质版）；
5）服务地点：广西河池；

2.4设计、制造、安装、验收标准和方法
一种清洁主变散热器的智能成套装置及配套装备在设计、制造、安装和验收过程中必须严格执行国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求。投标人合同签订后必须提交下列文件，包括但不限于：
（1）一种清洁主变散热器的智能成套装置及配套装备的安装使用及注意事项，随最终成品一起提交。
（2）一种清洁主变散热器的智能成套装置项目及配套装备维护文件。
3、项目进度要求 
	时间安排
	主要工作内容
	成果交付物

	自合同约定之日起30天之内实施
	一种清洁主变散热器的智能成套装置建模与分析
	一种清洁主变散热器的智能成套装置

	2026年3月
	一种清洁主变散热器的智能成套装置项目加工
	

	2026年4月
	一种清洁主变散热器的智能成套装置工程应用
	

	2026年6月
	完成本项目验收
	


[bookmark: _Toc9677]4、技术资料和文件 
5.1在合同签字后  60日  内，中标方提供技术加工方案和成果交付物。
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