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南网储能公司广州分公司2026年番禺电力科技园办公场所改造项目设计服务技术要求

一、项目实施内容
南网储能公司广州分公司2026年番禺电力科技园办公场所改造项目的可研编制（含项目估算书）、设计文件编制（含初步设计文件、项目概算书等）、招标文件编制（含招标技术规范书、招标控制价、工程量清单等）、施工图设计文件编制、竣工图文件编制、其他设计文件及结算文件编制，以及为甲方提供现场技术服务、咨询服务。
二、项目实施周期
视项目实际开展情况而定，以合同签订工期为准（服务期限原则不超过1年）。
三、项目实施地点
广东省广州市番禺区东环街番禺电力科技园A栋二楼及B栋二楼。
四、技术要求
1.总体技术要求
1.1 合规性要求：所有工作必须严格遵守国家及项目所在地现行的法律法规、产业政策、技术标准、规范规程及环保、安全、节能、职业健康等强制性要求。
1.2 前瞻性与先进性：设计方案应具备适当的前瞻性，鼓励采用成熟可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料，确保项目在建成后一定时期内保持技术先进性。
1.3 经济合理性：在确保技术可靠和质量安全的前提下，应进行多方案技术经济比选，优化设计方案，严格控制工程投资，提高项目全生命周期的经济效益。
1.4安全与环保：必须贯彻“安全第一、预防为主”和“环境保护三同时”的原则，设计中充分考虑本质安全化和清洁生产要求。
1.5可操作性：设计成果应充分考虑未来生产运营的便利性、可维护性和可扩展性。
1.6全程服务：投标人需提供从项目立项到竣工验收的全过程、全方位的设计咨询及现场技术服务。
2.各阶段成果质量要求
2.1 可行性研究阶段
2.1.1内容深度：达到国家发改委关于可行性研究报告编制深度的相关规定，符合现行有关标准规范，并能满足投资决策要求及政府主管部门审批的要求（如有）。
2.1.2核心内容：
(1) 市场预测：数据详实，分析逻辑严密，结论明确。
(2) 建设方案：设计基础资料应符合实际，研究分析正确合理，提出可比选的建设方案，并进行技术经济综合论证，推荐最优方案。
(3) 技术方案：工艺路线、设备选型、总图运输等论证充分，近、远期兼顾。
(4) 投资估算：估算依据充分，方法科学，精度应控制在±10%以内。
(5) 财务评价：基础数据可靠，参数选取合理，财务内部收益率、投资回收期等关键指标计算准确。
(6) 社会评价：客观分析项目对社会的影响。
(7) 审查要求：可行性研究报告必须通过招标人组织的审查和政府主管部门的审查（如有），并根据审查意见修改完善。
2.1.3 成果形式：装订成册的可行性研究报告、完整的电子版（PDF及可编辑文档），以及汇报用的PPT文件（若需要）。
2.3.4现场服务：
(1) 根据需要开展现场踏勘。
(2) 准确收集相关技术资料及现场资料。
2.2 初步设计阶段
2.2.1设计依据：必须以经批复的可行性研究报告及审批意见为依据。
2.2.2内容深度：达到国家关于建设工程初步设计文件编制深度的规定。
2.2.3核心成果：
(1) 设计说明书：全面、清晰地阐述设计依据、指导思想、各专业设计原则和方案。符合有关标准规范关于初步设计内容深度规定。推荐方案技术先进、经济合理、 落实可靠。
(2) 设计图纸：包括但不限于总平面图、工艺流程图、改造场所平/立/剖面图、主要设备布置图、动力、给排水、电气、暖通、自控等系统图。
(3) 主要设备表：列出设备名称、规格、型号、数量及主要技术参数。
(4) 工程概算：概算应完整、准确，能作为控制施工图预算的依据，精度应控制在可行性研究投资估算的±5%以内。
(5) 评审要求：初步设计文件必须通过招标人组织的审查和政府主管部门的审查（如有），并根据审查意见修改完善。
2.3.4现场服务：
(1) 根据需要开展现场测量、测绘及收资。
2.3招标设计阶段
2.3.1设计依据：必须以经批准的初步设计及审批意见为依据。
2.3.2内容深度：标设计文件应构成一个完整、封闭的系统，能清晰、准确地界定工程范围、技术标准、材料规格和合同边界，确保不同投标人能够在统一、明确的基础上进行报价，且中标后无重大歧义。
2.3.3核心要求：
(1) 所有文件，包括图纸、技术规范书、工程量清单等，必须相互关联、内容一致，形成一个有机整体。鼓励在设计中采用标准化、模块化的构件和设计，以提高质量、缩短工期、控制成本。
(2) 招标图纸：图纸深度应达到指导施工招标和设备材料采购的深度。能清晰反映所有部件的布置、定位、尺寸、连接关系及与周边环境的接口。图纸必须经过严格校审，确保图面信息（如尺寸、标高、标注）准确无误，各专业图纸之间（如建筑与结构、工艺与管道、电气与土建）无冲突。
(3) 技术规范书：规定的技术参数、性能指标必须满足或高于初步设计批复的要求及国家、行业现行强制性标准。对设备、材料的描述应具体、明确，避免使用“或同等品牌”等模糊表述。如确需引用品牌，应提供不少于三个可比的知名品牌作为参考。应侧重于规定设备的功能要求、性能指标、接口条件、运行环境及验收标准，而非过度限定具体设计或制造方式，为投标人提供优化空间。
(4)  工程量清单：清单的项目划分、编码、计量单位必须严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》及行业相关规定。每个清单子目必须附有详细、准确的项目特征描述，包括材料规格、工艺要求、施工方法、安装位置等，确保该描述足以确定综合单价。工程量计算应准确，无明显漏项或重大算量错误，能为投标人提供可靠的报价基础。
(5) 招标控制价：依据本项目的施工图设计文件、统一的工程量清单、现行国家及项目所在地的建设工程计价定额与计价办法、市场价格信息以及相关的工程建设标准进行编制。准确性要求：控制价的编制应客观、公正、准确，不应刻意压低或抬高预算。其综合单价、措施项目费、规费和税金的计取均应符合相关规定。
2.4 施工图设计阶段
2.4.1设计依据：必须以经批准的初步设计及审批意见为依据。
2.4.2内容深度：达到国家关于建设工程施工图设计文件编制深度的规定，满足设备材料采购、非标设备制作和施工安装的需要。
2.4.3核心要求：
(1) 符合现行有关标准规范、初步设计审批文件、工程技术组织措施，卷册设计任务书和有关的施工图设计内容深度规定的要求。
(2) 工艺流程、设备选型、设施布置、结构型式、材料选用等应符合安全、经济、适用的要求。采用的新技术应落实可靠。
(3) 完整性：各专业施工图、设计说明、计算书、节点大样图等必须齐全。
(4)  准确性：图纸尺寸、标高、标注、材料表等必须准确无误，各专业图纸之间无矛盾。满足招标人关于标准化图纸的相关要求。
(5) 合规性：必须通过施工图审查机构的强制性审查（如有），并取得审查合格书。
(6) 预算控制：施工图预算不得超过已批准的初步设计概算。
2.4.4现场服务：
(1) 提供详细的技术交底。
(2) 及时解决施工过程中出现的与设计相关的技术问题。
(3) 根据需求参加关键节点的工程验收。
(4) 配合处理设计变更。
2.5 竣工阶段
2.4.1设计依据：所有竣工图必须依据施工过程中形成的设计变更、工程洽商、会议纪要等有效文件进行编制，确保图纸内容与最终建成的工程实体完全一致。结算审核过程必须严格以施工合同、招标文件、投标文件、竣工图纸、有效的设计变更与现场签证、材料设备认价单等为合法依据。
2.4.2内容深度：竣工图的深度不应低于原施工图的深度，应能完全满足项目未来维修、改造、扩建的需要。竣工结算审核应遵循“客观、公正、公平”的原则，确保结算造价真实反映合同约定和工程实际，有效控制项目最终投资。审核范围必须全面覆盖施工合同、补充协议及全部被认可的变更洽商所涉及的工作内容。
2.4.3核心要求：
(1) 竣工图面应清晰整洁，标识、图例、比例尺等应符合国家制图标准。凡在施工中变更的部分，必须在竣工图上清晰标注。
(2) 竣工图必须加盖施工单位“竣工图”章，并按规定由相关责任人（编制人、技术负责人、现场监理等）签字确认，手续齐全，方为有效。竣工图应按专业、图号系统整理，编制详细的图纸目录，并同时提交与纸质版内容完全一致的电子版文件（如DWG和PDF格式），以满足数字化归档要求。
(3) 竣工结算审核范围必须全面覆盖施工合同、补充协议及全部被认可的变更洽商所涉及的工作内容。应对送审结算书的全部内容进行审核，包括但不限于：工程量计算、综合单价套用、措施费计取、暂估价材料确认、各项规费及税金等，确保无审核遗漏。
(4) 工程量计算必须准确，严格依据竣工图、设计变更及现场签证等有效文件进行复核，计算规则必须符合合同约定的计价规范。合同内项目，单价必须严格按合同执行。合同外新增项目，其单价的组价原则、取费标准应符合合同约定及当地当期计价规定。 对各项费用（如措施费、赶工费、索赔费用等）的计取，必须提供充分、有效的支撑依据（如签证、会议纪要、影像资料等）。
(5) 所有设计变更和现场签证必须程序完备、手续齐全，对于未经授权或超越权限的变更签单，应予以核减。
2.4.4现场服务：
(1) 必要时现场核实实际施工内容及工程量。
(2) 参加结算相关会议。
3.图纸内容及要求
3.1设计图纸包括但不限于以下内容：
1）图纸目录
2）设计说明
3）各系统图
4）各系统平面图
5）安装大样图
6）设备接线图
7）各系统详细点位表 
5）各系统设计概况、组成、功能、结构、主要技术指标要求。
6）其他补充说明等
3.2系统图：
系统图的深度包括但不限于以下内容：
按各子系统分别绘制，全面具体地反映各系统的结构、组成及设备器件的位置和数量。系统图应附有主要设备材料表（名称、型号、规格、数量、单位、备注），并附有主要的控制要求，安装要求。
3.3平面图：
平面图的深度包括但不限于以下内容：
平面应包括设备具体安装位置、线缆和线槽连接走向等。标注设备编号、型号、规格；电缆的型号规格及敷设方式、数量；终端的编号等。
1）布置图及安装图；
2）系统网络拓扑图；
3）系统设备清册；
4）系统配置图；
5）电源系统图；
6）系统设备安装及电缆连接图；
7）电缆清册及安装材料清册；
8）系统设计说明；
9）系统内部接线图；
六、其他服务要求
1.设计审查与修改：设计文件由甲方组织审查后，乙方应在收到审查意见后5个工作日内反馈或按此修改。
2.乙方有责任就甲方、设备厂家及相关单位间的技术问题，依甲方要求进行协调。
3.乙方应按甲方要求参加项目技术会议，并及时提供所需的书面技术方案与论据。
4.对于非乙方原设计范围的抢修设计，甲方有权自行决定委托原设计单位或其他单位完成。
  七、成果提交的进度和时限要求
1. 可研报告交付时限:接到甲方项目委托需求后两周内完成。
2. 初步设计文件交付时限:接到甲方需求后两周内完成。
3. 招标设计文件交付时限:接到甲方需求后两周内完成。
4. 施工图设计文件及施工图预算交付时限：甲方发出通知后两周内完成。
5. 竣工图文件交付时限：项目竣工投产后两周内完成。
6. 竣工结算审核时限：项目竣工验收后两周内完成。
7. 其他服务响应时限要求：
(1) 乙方每次收到甲方工作联系单后2个工作日内给与答复（包含设计变更通知单）。
(2) 乙方应及时处理施工现场相关技术问题。乙方在接到甲方通知后，一般问题在12小时以内处理，复杂问题在24小时以内处理。
八、人员要求
1.在项目实施过程中，乙方指派的项目团队成员必须在投标文件所列人员之内，未经甲方事先书面批准，乙方不得擅自更换。
2.若因特殊原因确需更换上述人员，乙方应至少提前5工作日向甲方提交书面申请，并提供拟替换人员的详细资格证明供甲方审核。经甲方书面批准后方可更换，且替换人员的资历与能力不得低于被替换者。该替换人员经甲方批准后，在后续项目中可视为投标文件所列人员。
3.乙方应为每个项目指派专业齐全、结构合理的项目团队，并在项目实施期间保持核心人员的稳定。每个团队应指定一名团队负责人，该负责人必须具有同类专业工程设计经验，高级技术职称，曾担任过至少2个类似规模项目的设计负责人。
4.在项目实施过程中，若甲方认为乙方指派的某项目团队成员不能胜任该项目工作，有权要求乙方替换，替换人员的资历与能力不得低于被替换者且需满足项目需要。
九、资质要求
1.乙方单位需具备有效的甲级工程设计行业资质；
2.乙方项目负责人需具备有效的注册建筑师执业资格证书、高级技术职称，并具有同类专业工程设计经验以及担任过至少2个类似规模项目的设计负责人。
[bookmark: _GoBack]3.乙方项目团队成员需具备设计专业技术职称以及类似项目经验。

十、供应商评价
1.甲方将依据《南方电网储能股份有限公司供应商不良行为处理管理细则》（包括其后续修订版本）对乙方履行本合同的行为进行评价与扣分。该评价结果将应用于甲方的后续招标采购活动。
2.乙方应在甲方规定的期限内完成合同的内部审批。若乙方超期完成，则应按对应合同总价的1%向甲方支付违约金。
3.乙方指派的项目团队成员未在投标文件所列人员之内，且未经甲方事先书面批准，则应按对应合同总价的2%向甲方支付违约金。
4.乙方未按照合同约定时限响应甲方要求的，应按1000元/次，向甲方支付违约金。合同另有条款约定的从其规定。
[bookmark: _Toc324759026]十一、技术（规范）标准
设计主要技术标准(包括但不限于)如下：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50016-2014（2018年版） 
	建筑设计防火规范

	2
	NB35011-2016 
	水电站厂房设计规范

	3
	GB 50872-2014
	水电工程设计防火规范

	4
	NB/T 35008-2013 
	水力发电厂照明设计规范

	5
	GB50037-2013 
	建筑地面设计规范

	6
	JGJ/T29-2015
	建筑涂饰工程施工及验收规程

	7
	GB 50617-2010
	建筑电气照明装置施工与验收规范

	8
	GB50303-2015
	建筑电气工程施工质量验收规范

	9
	Q/CSG 1202005-2019
	小型基建项目概预算编制标准

	10
	Q/CSG 1201005-2015
	办公用房装修投资控制标准

	11
	Q/CSG 1201013-2016
	技术业务用房可行性研究投资控制指标

	12
	Q/CSG 1201004-2015
	办公用房建设标准

	13
	Q/CSG 1201006-2015
	小型基建规划内容深度规定

	14
	Q/CSG 1201007-2015
	小型基建项目可行性研究内容深度规定

	15
	Q/CSG 1201015-2016
	技术业务用房可行性研究技术导则

	16
	Q/CSG 1202008-2019
	电力工程接地防腐技术规范

	17
	Q/CSG 1202004-2019
	清水混凝土工程设计及施工导则

	18
	Q/CSG 11102001-2013
	标准设计和典型造价总体技术原则

	19
	Q/CSG 1202001-2017
	公司基建工程质量控制（WHS）标准

	20
	Q/CSG 1201021-2019
	电网基建工程造价水平分析内容深度规定

	21
	Q/CSG 1202003-2018
	南方电网调度大屏幕显示系统技术规范

	22
	Q/CSG 1204023-2017
	调度生产场所建筑物防灾技术规范

	23
	Q/CSG 10703-2007
	接地装置运行维护规程

	24
	Q/CSG 1205004-2016
	电气工作票技术规范（调度检修申请单部分）

	25
	Q/CSG 1205005-2016
	电气工作票实施规范（发电、变电部分）

	26
	Q/CSG 1205006-2016
	电气工作票实施规范（输电线路部分）

	27
	Q/CSG 1205007-2016
	电气工作票实施规范（配电部分）

	28
	Q/CSG 1205008-2016
	电气操作导则（主网、配网部分）

	29
	Q/CSG 1206007-2017
	电力设备检修试验规程

	30
	Q/CSG 1203063-2019
	变电站视频及环境监控系统技术规范

	31
	Q/CSG 510001-2015
	中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

	32
	Q/CSG 10001-2004
	变电站安健环设施标准

	33
	Q/CSG 10003-2004
	发电厂安健环设施标准

	34
	Q/CSG 1207001-2015
	配电网安健环设施标准

	35
	Q/CSG 1207002-2016
	南方电网公司架空线路及电缆安健环设施标准


以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，设计单位应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
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