[image: image1.jpg]



惠蓄公司办公大楼消防系统氮气瓶采购

技术要求
二〇二六年一月
一、项目介绍
1、项目地点简介

本项目地点位于广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州抽水蓄能电站厂区内，厂区距离博罗县政府15公里，距离惠州市政府约28公里，距离广州市天河区岗顶约126公里。

2、项目概况
采购一瓶灭火系统氮气驱动气瓶组并安装。

二、项目主要内容要求

1、项目具体内容详见附件清单。

三、验收要求

1、供应商完成安装后，瓶组压力显示正常，消防系统运行正常，无报警，无误动。
四、工期要求

本项目要求工期为30天。

五、规格与技术参数

	序号
	商品名称
	规格

（MM）
	技术参数
	数量（个）
	备注

	1
	氮气驱动气瓶组
	型号：QP8/6
	充装压力6.0MPa，工作压力6.6MPa，容积8L，总高740mm，外径152mm，工作电压DC24V，工作电流≤1.5，驱动气体氮气，驱动力45N，瓶组外径M14X1.5mm
	1
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