2026年南网数字集团贵州公司消防器材采购报价表
	序号
	报价项
	规格/型号
	数量
	单位
	单价限价（元/具）
	限价合计（元）
	单价报价（元/具）
	报价合计（元）
	基本参数
	参考图片

	1
	过滤式消防 
自救呼吸器

	TZL30A型

	159
	具
	30
	4770
	
	
	1. 过滤效率‌：对烟雾颗粒（气溶胶）的过滤效率‌不低于95%‌。
2. ‌吸气阻力‌：在95升/分钟的气流下，不大于800帕（Pa）。
3. ‌呼气阻力‌：在95升/分钟的气流下，不大于300帕（Pa）
4. ‌视野与气密性‌：‌视野‌：总视野需达到‌≥75%‌，双目视野≥60%，下方视野≥40°，以保证逃生时有良好的视线。‌
5. ‌漏气系数‌：面罩与面部的贴合度要求极高，漏气系数需‌≤0.005%‌，确保有毒气体不会从缝隙渗入。‌
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	2
	应急救援逃生手电筒
	常规
	9
	具
	[bookmark: _GoBack]110
	990
	
	
	1. 闪光警示灯可视距离不小于200m；
2. 闪光警示灯单独持续闪光时间为6小时以上；
3. 充电输入电源为DC5.0V；
4. 锂电池容量不小于1800mAh；
5. 破窗锤：应能击碎侧面车门车窗；
6. 安全带切割器：应能切断汽车安全带；
7. 强力磁铁：电筒垂直吸附于汽车铁件表面，不应脱落；
8. 警报器声级峰值大于90dB/1m；
9. 机械强度：电筒被刚性支承，铝合金外壳的每一个可能薄弱部位施加大于等于六次冲击能量为0.7J±0.05J的冲击；
10. 爬电距高应不少于0.5mm。
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	合计
	140
	5760
	
	
	
	

	报价公司名称（盖章）： 



联系人及电话：
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