项目名称：500千伏长新输变电工程监理（标段一）
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	云南省大理市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕34号

	4
	项目核准、备案文号
	云发改能源[2025]948号

	5
	资金落实情况
	云电规划[2025]1号



1、 建设规模
1. 500kV长新变电站新建工程 
（1）主变压器：远期规模 4×1000MVA，本期规模 2×1000MVA。
（2）500kV出线：远期8回，分别至黄坪1回、至苗尾1回，至新松换流站1回、向黄坪方向备用1回、向怒江干流方向备用2回，向大理变方向备用2回；本期出线3回，分别至黄坪1回、至苗尾1回，至新松换流站1回。
（3）220kV出线：远期16回；本期4回。
（4）高压无功补偿：远期至大理变方向备用2回500kV出线均预留高压并联电抗器及中性点小电抗位置。
（5）无功补偿装置： 本期#2、#4主变低压侧配置电容器组2×60Mvar，电抗器1×60Mvar；远期#1、#3主变低压侧配置电容器组3×60Mvar，电抗器2×60Mvar，#2、#4主变低压侧配置电容器组2×60Mvar，电抗器2×60Mvar，SVG补偿装置1×±60Mvar。
2.500kV黄坪站扩建长新间隔工程
本期500kV黄坪变扩建1回500kV出线至长新变。本期扩建黄坪变500kV配电装置场地第五串南侧出线间隔，将第五串扩建为不完整串，安装1组断路器。

2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围 
    施工图纸范围内的施工准备（含三通一平），施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

项目名称：贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）监理
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2023〕106号

	2
	项目备案文号
	黔能源审〔2025〕5号

	3
	初设批复文号
	南方电网输配电〔2025〕52 号

	4
	资金落实情况
	超高压计划〔2025〕24 号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	南网超高压公司贵阳局

	7
	项目建设地点
	贵州省黔南州独山县百泉镇尧梭村



[bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755]一、项目概况
（一）贵州500千伏仁义～独山第二回500千伏线路工程（超高压公司部分）监理
※变电部分:
变电建筑工程：
1）500kV部分：扩建500kV进线间隔共2组的设备支架及基础。
2）500kV高压电抗器部分：扩建500kV高压电抗器间隔共1组的设备支架及基础。
3）其他部分：新建与本次扩建相关的操作小道。
变电安装工程：
1）本期在在原第三串位置扩建一回500kV“望谟”出线，形成一个不完整串，并新建一组120Mvar 高压并联电抗器。
2）本期新上二次设备含保护装置、测控装置，以及场地新增端子箱、视频及环境监控系统和智能巡视系统的摄像机等设备的安装及调试，完善相应二次线。
※架空线路部分:
本项目不涉及。
※通信部分：
1、在500kV独山变内，从出线构架起至通信机房止，沿电缆沟敷设1根48芯非金属管道光缆，长度约0.5千米。
2、在独山变原南网主干ASON网设备配置1块STM-64光接口板和1块2Mb/s光接口板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s南网主干ASON网光路。
3、在独山变原贵州省传输新A网设备配置1块STM-16光接口板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变2.5Gb/s贵州省传输新A网光路。
4、在独山变原保底通信网骨干域设备配置1块10G线路板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s保底通信网骨干域光路。
5、在独山变原保底通信网贵州省域设备配置1块10G线路板，并配置1套外置光路子系统，新建望谟变～独山变10Gb/s保底通信网贵州省域光路。
6、根据项目需求对通信通道进行调试。
[bookmark: _GoBack]具体建设规模以施工图纸为准。
二、采购范围
包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统



项目名称：500千伏长新输变电工程监理（标段二）
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	云南省大理市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕34号

	4
	项目核准、备案文号
	云发改能源〔2025〕948 号

	5
	资金落实情况
	云电规划[2025]1号



一、建设规模
[bookmark: _Hlk183611400]1.500千伏长新～黄坪线路工程
新建线路全长约1×89.2km，曲折系数1.16，其中，黄坪站侧进站段0.1km，1基塔按照双回路挂单回导线设计（另1回为同期建设的500千伏禾甸~黄坪线路。此1基铁塔、基础、接地非本工程开列，本工程只开列导线、1根光缆和1回路金具串）；长新站侧进站段0.1km，1基塔按照双回路挂单回导线设计（另1回为同期建设的500千伏长新~新松解口线路。此1基铁塔、基础、接地非本工程开列，本工程只开列导线、1根光缆和1回路金具串）。其余89.0km均按单回路设计。
设计基本风速为27m/s、33m/s，设计覆冰为10mm、15mm和20mm。
导线采用4分裂JL/LB20A-500/45铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设2根48芯OPGW-150光缆。
全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。
杆塔基础采用机械挖孔桩基础、人工挖孔桩基础、灌注桩基础、板式基础、岩石锚杆基础等型式。 
2.500千伏苗尾～新松甲线开断接入长新站线路工程
新建线路长度约13.5km，新建新松换流站侧解口线路7公里，新建苗尾电站侧解口线路6.5公里，除长新站侧终端塔采用同塔双回设计、进线档约0.1公里双回路挂线外，其余均按单回路设计， 单回路架设。
设计基本风速为27m/s，设计覆冰为10mm、15mm。
导线采用4分裂JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线；新建线路全线架设1根24芯OPGW-150光缆和1根JLB27-150普通地线。
全线采用自立式角钢塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔，单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔；双回路耐张塔均采用导线垂直排列的鼓型塔。
杆塔基础采用机械挖孔桩基础、人工挖孔桩基础、灌注桩基础等型式。

二、采购范围 
    施工图纸范围内的施工准备，施工（含通信），竣工结算，缺陷责任期，电子化移交的全过程监理。

