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南方电网储能股份有限公司
海蓄公司琼中电厂2026年特种设备及仪器仪表定期检验项目






二〇二六年一月







一、校验的目标  
根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等国家、行业法律、法规的要求，特种设备及仪器仪表检定、校准、检测的测量设备溯源到国家基准或行业公用计量标准，保证量值传递准确可靠，甲方为了确保厂内技术监督工作的正常实施，保证计量仪器仪表的受检率符合要求，需将有效期到期的压力容器仪器仪表委托乙方进行检验。
二、校验地点、期限和质量要求
1、校验地点：海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站 
2、校验期限：自合同签订日期起至2026年12月31日。
3、校验质量要求：
（1）校验实施方应由国家合格评定的专业校准实验室。
（2）校验人员应持有相应检定项目的检定员证，校验时应严格按照检定规程∕校准规范的条款进行校验。
（3）压力仪器仪表送检后5个工作日内应完成检验。
（4）在校验结束后应在15个工作日内对检定合格的设备和仪器出具具有法定效力的《检定证书》，对检定不合格的仪器出具《检定结果通知书》。
3、 校验的内容
海南琼中抽水蓄能电站投运机组有3台，校验范围包含机组运行的特种设备仪器仪表，以及公用系统运行的特种设备仪器仪表，为了满足机组运行要求，压力容器安全阀校验需根据机组退备检修窗口分4次送检和压力表分2次送检。报价应包含上门取件和送检所产生的所有费用，具体需开展校验的特种设备和仪器仪表详见下表：
海蓄公司琼中电厂2026年特种设备及仪器仪表校验项目清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	校验次数
	备注

	1
	安全阀 
	整定压力7.1MPa,公称通径32mm，工作介质：油、气
	6
	个
	1
	每年检验一次

	2
	安全阀 
	整定压力8.5MPa，公称通径50mm，工作介质：空气
	7
	个
	1
	每年检验一次

	3
	安全阀 
	整定压力8.4MPa，公称通径25mm，工作介质：空气
	2
	个
	1
	每年检验一次

	4
	安全阀 
	整定压力0.84MPa，公称通径20mm，工作介质：空气
	1
	个
	1
	每年检验一次

	5
	压力表
	0-16MPa，测压口径：G1/2
	9
	块
	2
	每半年检验一次

	6
	压力表
	0-1.6MPa，测压口径：G1/2
	1
	块
	2
	每半年检验一次
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	压力表
	0-10MPa，测压口径：G1/2
	6
	块
	2
	每半年检验一次


四、合同款结算及支付
本合同单价结算，单价以中标报价清单中单价为准。根据乙方完成实际检验数量，并提交相应检验报告，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票45天内向乙方支付合同款。
五、其他要求
无
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