修试公司深蓄电站发电机碳刷采购要求
项目名称：修试公司深蓄电站发电机碳刷采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	1
		碳刷
	厂家：摩根新材料（上海）有限公司
规格型号：NCC634
尺寸：34*38*64
导线规格：6mm²×2
刷辫长度：200mm
	60天
	深蓄电厂
	[bookmark: _GoBack]10
	个
	见深蓄碳刷技术文件

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无



