修试公司广蓄电站发电机碳刷采购要求
[bookmark: _GoBack]项目名称：修试公司广蓄电站发电机碳刷采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	1
		碳刷
	规格型号：美尔森LFC557，尺寸25*16*50，电阻系数1400μΩ.cm ，肖氏硬度12，抗弯强度13.5MPa，接触电压降2.3~3.0V，允许电流密度10~13A/cm2， 允许速度75m/s 
	60天
	广蓄电厂
	60
	个
	[image: lQDPKHIKFolziafNB5jNCiCwe9Xy0bXiUOkJSnpx9Zc9AQ_2592_1944]
详见广蓄碳刷技术文件

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无
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