2026年云南十里阳光发展有限公司
互联网专线租赁项目技术规范书
[bookmark: _Toc441159752]
一.项目概要
云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），为满足公司来场客人上网需求，需租赁互联网专线。
二.采购内容
租赁互联网专线。
3、 项目技术要求（技术参数）
1.互联网专线配置要求：市场占有率高的国产主流供应商，具体技术参数如下：
	  内容
	指标项
	技术参数
	数量
（单位）
	最高限价
（万元）

	互联网专线
	带宽
	150M
	1（条）
	4.45

	
	光纤
	光纤：LC/UPC-SC/APC SM P3 L20M。光模块必须为单纤模块、必须支持数字诊断，20KM，TX1310,RX1550。

	1（套）
	

	
	光纤收发器
	支持即插即管、可视化网管、802.3ah、802.1ag OAM、基于端口、VLAN限速、限速颗粒1Mbps、MTU≥1600，支持基于端口、VLAN扩展环回、双光口上联终端支持G.8031\8032，上行百兆，单光口上行，单百兆电口。
	1（对）
	


2.供货方所提供物品，必须是依据采购方所提供的技术参数为标准而提供，尤其是采购方指定品牌的商品。如果未按采购方要求提供，采购方有权拒收。
四、产品其他要求
[bookmark: _GoBack]（一）质量要求
1.需提供安全可靠的专线通道。
2.所投产品设备至少有原厂商三年质保。
3.所投产品需提供有专业测试资质的第三方专业评估报告。
（二）安装调试要求
专线设备到场后报价方应协助采购方完成所投专线的安装调试工作。
（三）产品包装方式和要求
1.设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
2.所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
3.在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按 GB/T 191-2008)。
6.整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
（四）产品运输要求
1.必须采取符合设备要求的合理形式对设备运输和贮存，并且由委托方专人全程跟踪。
2.设备从供货方地到目的地的运输由供货方负责。
3.在设备抵达目的地后，供货方组织、采购方参加，开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因供货方的责任与合同不符，采购方有权向供货方提出索赔。
4.现场交接的最终验收完成之后，供货方代表将设备移交采购方进行贮存。
五、供货与进度
报价方必须响应并承诺下列交货时间和到货目的地的要求。
（一）交货时间要求
本采购项目技术规范书所列所有产品及专线在接到订货单之日起15日内全部交货，包括光纤架设施工完毕（从供应商机房至云南十里阳光发展有限公司指定设备间位置）。
（二）到货目的地要求
接到买方通知之日起 15日内，交货到云南省昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处云南十里阳光发展有限公司。
（三）安装和调试
1.供货方负责按国家相关标准或要求及本合同的约定进行安装和调试的工作，以使设备具备正常安全预定的使用功能及性能，并满足合同附件要求。并负责对采购方人员进行技术指导及培训，直到采购方人员能正常、正确、安全操作该设备为止，以保证货物达到预定的性能。供货方承担安装期间所有的安装调试费用，接受并服从采购方的管理与监督。
    2.供货方应在货物初步验收合格后3日内安装调试培训完毕，在供货方安装调试过程中，供货方应严格按照操作规程进行操作，并承担安装调试过程中发生的一切责任及费用。安装调试期间本项目的半成品、材料、设备及工具等，由供货方自行保管，如有遗失或损坏，由供货方自行承担责任。
    3.货物安装调试完毕正常运行7日内，采购方应及时组织人员对货物进行测试或试运行。若货物存在缺陷，供货方应在3日内及时整改，使货物达到合同约定的性能，否则采购方有权解除合同。整改发生的费用应由供货方承担。
    4.当本合同所列货物安装调试培训完毕，并通过采购方的正式验收后，双方签字确认，货物正式交付给采购方，视为正式验收合格，在此之前货物的毁损、灭失等风险由供货方承担。
六、产品验收
1.验收地点：云南省昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处云南十里阳光发展有限公司。
2.验收方式：现场验收。
七、售后服务要求
1.原厂商有完善的售后服务体系。
2.质保期为三年，保修时间从设备验收合格、发票开具时间起算。
3.供方对所供设备及专线实行质量“三包”（包修、包换、包退），在使用中、运行中出现质量问题，在接到通知后的24小时内答复，在48小时内派员到达现场,处理问题。
3.需方认为有必要提前交货，可同供方协商，确定提前交货日，供方应大力支持。
4.供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
5.供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
6.硬件故障响应程度。质保期内，硬件故障2天解决故障。
八、保密要求
保密信息指报价方在工作中接触到的一切属于采购方的信息和资料。
1.报价方须确保不发生有责任的信息安全事件、且不得将保密信息泄露给第三方，如违反将承担相关费用和责任。
2.报价方的管理人员、一般员工以及其他受中标方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。
3.报价方有义务妥善保管保密信息，报价方对于从采购方得到的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和采购方相关的安全管理要求。
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