[bookmark: _GoBack]修试公司阳蓄25年12月电气一次备件采购
项目名称：修试公司阳蓄25年12月电气一次备件采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	1
	扇叶
	"厂家：西门子
 电机扇叶型号：PP30 460x150x90
Y2-315;355"
	90天
	阳蓄电站
	5
	个
	[image: ]
[image: ]

	2
	测温条
	英国进口thermax测温纸，测试温度范围116℃～154℃
	90天
	阳蓄电站
	300
	个
	[image: ]

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无
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