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1. 总则

1.1 总体概述

本技术规范书适用中老500千伏联网工程（国内段）自动空气开关。
1.2 一般规定

（1）本技术规范书以中文编写，投标方对本技术规范书的答复采用中文书面形式回复，投标方应提供所有答复和相关技术资料的电子版（以光盘形式提供，电子版文件无编译或读取权限限制，要求采用Microsoft Office 2003格式的电子版文件[包括Word,Execel,PowerPoint等文件格式]）。

（2）本技术规范书适用于中老500千伏联网工程（国内段）项目招标，它提出了本工程主要技术业务功能要求、服务要求，供投标方编写技术文件和报价之用（技术文件的内容格式应符合本规范书的要求）。

（3）本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为施工合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（4）如果投标方提供的工作和服务与本技术规范书的要求有差异，应在投标书中以“技术偏差”为标题的专门章节中加以详细描述。本技术规范书可以作为投标方编制技术文件的依据，投标方如不能满足要求，应在技术文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方工作和服务可以满足本技术规范书的要求。

（5）在未经双方商定同意作为合同的技术附件之前，招标方保留对本技术规范书解释和修改的权利。本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

（6）若投标方建议的技术方案符合有关标准（例如ISO标准、IEC标准、ITU-T建议、GB标准和IETF建议等）的，投标方若不作说明，则视为符合上述标准。若投标方包含有自己专用标准，应在技术文件中具体说明，并附上相应的详细的技术资料。

（7）投标方应承诺所提供的工程服务没有任何安全隐患，任何由投标方工程服务引起的招标方的事故，投标方应承担全部责任。

（8）本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。

（9）本技术规范书应视为保证设备运行所需工程与服务的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

（10）投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

（11）本技术规范书解释权属招标方所有。

（12）招标方保留解释修改本技术规范书的权力，可以提出变更的意见和建议。

1.3 投标方资质要求

投标人应具有以下全部资质，并提供相关证明文件。如发现有失实情况，招标人有权拒绝该投标或视为废标。

1.4 标准和性能

必须为西门子正品自动空气开关
1.4.1 标准规范

投标方提供的设计成果应引用国际标准、国家标准、电力行业标准、工信部部颁标准而制定。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。
1.4.2 质量要求

（1）质量要求符合国家和电力行业相关验收规范，要求达到优良工程标准。

（2）所用的线缆材料必须注明生产厂家和提供产品说明书。所有安装主材料（包括所选材料的颜色）在施工前应事先得到招标方（或监理）的认可。

（3）投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量保证负责，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

（4）投标方的质量保证体系应满足ISO9001和ISO9002系列标准或国标、行标的要求。

（5）针对本合同质量保证计划应在签定合同前由投标方和招标方共同认可，该质量保证计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

（6）任何货物如在现场经检查和试验证明未达到保证值，或由于中标方的过错在保证期内货物的部份材料未达到保证值，招标方有权向中标方索赔，如发现任何主要材料有严重缺陷(如破损、断裂、腐蚀、锈蚀等)，则货物应予退货。自验收之日起1年内应不发生由于制造质量问题的损坏，否则中标方应负责免费更换。
1.5 投标技术文件要求
（1）投标方必须仔细阅读规范书中全部条款，提供工程施工内容要符合本规范书的要求。

（2）投标方提供的技术文件必须是中文格式，否则为废标。

1.6 对投标人的其他要求

无

2. 材料清单

	名称
	规格型号及技术参数
	单位
	合计
	备注

	自动空气开关
	西门子5SY5（2P,2A,DC220V）
	个
	2
	

	自动空气开关
	西门子5SY6（3P,25A,~400V），带遥控模块5ST3054，辅助触点AS
	套
	4
	

	自动空气开关
	西门子5SY6（1P,10A,~230V），带辅助触点AS
	个
	1
	

	自动空气开关
	西门子5SY6（1P,6A,~230V），带辅助触点AS
	个
	2
	


投标方应提供所投标品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的材料及设备。



