一键式电动打包机技术规范书
参数要求：
1、 型号：JDSA-13/16
2、 电机：有刷电机
3、 电池容量：4000毫安
4、 打带条数：250-350条
5、 标配电池数量：两块
6、 充电时间：90分钟
7、 液晶显示：有
8、 电量显示：有
9、 机器特点：稳定耐用
10、 耗材类型：PP、PET通用
11、 宽度：13-16mm
12、 厚度：0.5-1.2mm
13、 最大拉力：3200N(牛)
14、 拉力调节：十档调节
15、 熔接方式：高速摩擦热熔
16、 熔接时间调节：1-5秒
17、 单机重量：3.1kg
18、 机身尺寸(mm)：380x130x130
19、 单台标配:机器、电厂、充电器、配件包，说明书。
20、 [bookmark: _GoBack]配件：PP打包带（宽13mm,厚0.8mm，长2000米），数量共5件。
参考图如下：
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  ★注：报价方式为总价报价，报价应包含货物销售的全部费用（运输费、服务费、税费等）；供应商应能开具货物类专用增值税发票。
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