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	报价明细表              
                                                  单位：元                                                            

	项目名称
	500kV福徐甲线海底电缆南岭终端站海缆终端头B相基础大修桩基检测技术服务零星采购项目

	项目名称
	检验内容
	检测
方法
	工程量
	单位
	计划检
测数量
	单价（元）
	备注

	设备支架及独立避雷针
	单桩竖向抗压承载力
	高应变法（包含加荷体吊装运输）
	8根（φ800）
	根
	5
	
	

	
	桩身完整性
	低应变法
	8根
	根
	0
	
	

	
	
	声波透射法
	8根（φ800）
	根
	8
	
	

	桩基材料
	水泥
	凝结时间、安定性、强度、氯离子含量
	/
	组
	0
	
	

	
	混凝土用砂
	颗粒级配、含泥量、贝壳含量（海砂）、氯离子含量、坚固性指标、碱活性
	/
	组
	0
	
	

	
	混凝土用石
	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、坚固性指标、碱活性
	/
	组
	0
	
	

	
	混凝土用水
	PH值、不溶物含量、可溶物含量、氯离子含量、硫酸根离子含量、碱含量
	/
	组
	1
	
	

	
	钢筋
	屈服强度、拉伸性能,重量偏差、反向弯曲、强屈比、最大力下总伸长率
	/
	组
	5
	
	

	
	钢筋焊接
	外观检查、接头拉伸试验、接头弯曲试验
	/
	组
	5
	
	

	
	钢筋机械连接
	接头强度试验、接头变形试验
	
	组
	2
	
	

	
	混凝土
	抗压强度
	8根桩
	组
	10
	
	

	
	
	抗渗等级（P8）
	/
	组
	2
	
	

	
	
	耐久性试验
	/
	组
	0
	
	

	
	
	配合比设计
	C35
	组
	0
	
	

	材料
	钢结构普通螺栓
	最小拉力试验
	/
	个
	10
	
	

	
	灌浆材料
	抗压强度
	/
	组
	1
	
	

	
	防腐涂料
	涂膜外观、施工性、在容器中状态、附着力、粘结强度、耐碱性
	/
	组
	1
	
	

	
	钢结构焊接
	焊接工艺评定报告
	全数检查
	本
	1
	
	

	
	（钢结构）结构钢
	屈服强度、断后伸长率、抗拉强度
	/
	组
	2
	
	

	现
场
检
测
	钢结构
	焊缝超声波探伤
	52柱脚、78钢梁
	米
	5
	
	

	合计（元）
	大写：
	小写：


以上报价包含税率，提供 6%增值税专用发票。
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