[bookmark: _GoBack]附件1：
[bookmark: _Toc25405_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18482_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24063_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6519_WPSOffice_Level1]技术规范书
说明：本技术规范书将作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，本技术规范书的工作内容与要求将纳入考核办法。
[bookmark: _Toc9740_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc619][bookmark: _Toc10570_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25928][bookmark: _Toc18648][bookmark: _Toc14357_WPSOffice_Level1]一、目的
为了规范广东美居物业管理有限公司雷电防护装置检测零星采购项目（以下简称“项目”）质量，保证项目正常运行，特制定本规范。
[bookmark: _Toc17150][bookmark: _Toc27197_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31450][bookmark: _Toc2000_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3236][bookmark: _Toc16069_WPSOffice_Level1]二、适用范围
适用于广东美居物业管理有限公司雷电防护装置检测零星采购项目（以下简称“项目”）。
[bookmark: _Toc24351_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2461_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc7783][bookmark: _Toc6043_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29481]三、职责
1.由甲方确定专人负责对接乙方开展项目工作，书面形式明确告知检测方检测区域的安全管理须知，监督检测方按合同约定和相关管理规定进行检测。
2.由乙方确定专人负责项目工作，按照国家法律法规、合同约定和甲方的相关要求保质保量完成项目工作。
[bookmark: _Toc5440][bookmark: _Toc5304_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5581][bookmark: _Toc21667_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6167_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16087]四、项目概况
乙方为甲方提供雷电防护装置检测服务。服务地点包括但不限于以下实施区域广州生产指挥中心园区、天河办公区域和天河住宅区域等。在服务期限内，甲方有权在广州市范围内增加服务地点。
各楼宇防雷设施具体情况如下：
	序号
	实施区域
	具体地址
	雷电防护装置

	1
	广州生产指挥中心园区
	广州市黄埔区科学大道223号
	接闪器33处；引下线48处；接地装置8处；电涌保护器14个；防雷等电位连接110处。

	2
	天河办公区域
	广州市天河区天河路116号
	接闪器32处；引下线30处；接地装置3处；电涌保护器3个；防雷等电位连接12处。

	3
	
	广州市天河区天河路176号
	接闪器12处；引下线10处；接地装置2处；电涌保护器2个；防雷等电位连接8处。

	4
	天河住宅区域
	广州市天河路118、120、122号
	接闪器12处；引下线8处；接地装置3处；防雷等电位连接5处。

	5
	
	广州市天河路184、186号
	接闪器16处；引下线9处；接地装置2处；防雷等电位连接5处。

	6
	
	广州市天河区石牌海欣街16号
	接闪器14处；引下线8处；接地装置3处；防雷等电位连接6处。

	7
	
	广州市天河区五羊寺右北一街二巷5号A11栋
	接闪器15处；引下线9处；接地装置3处；防雷等电位连接6处。

	8
	其他新增区域（如有）
	广州市内区域（如有）
	根据实际情况补充（如有）


说明：若上述表格内容与现场存在偏差，或合同执行后数量等发生改变，以现场实际为准，具体检测的点位数量据实结算，但检测前乙方需向甲方说明数量偏差情况，若前期未有说明，增加部分不予结算，减少部分仍为据实结算。
五、实施内容
[bookmark: _Toc24509]乙方对实施区域的雷电防护装置进行检测，根据甲方要求在合同有效期内至少开展一次雷电防护装置检测。
（一）准备阶段
乙方前往现场探勘，详细记录雷电防护装置的设置、数量、位置和状态，并收集建筑结构、材料使用等信息，以便后续检测和分析。
[bookmark: _Toc3427]（二）实施阶段
乙方根据探勘情况、检测内容，开展雷电防护装置检测，按地址出具检测报告、不合格部分出具改进措施方案。
[bookmark: _Toc987]1.项目检测内容
[bookmark: _Toc3165]检测内容参考《建筑物雷电防护装置检测技术规范》，包括但不限于接闪器、引下线、接地装置、磁屏蔽（如有）、防雷等电位连接、电涌保护器（SPD）和其他的国家法律法规、地方标准等文件要求定期检测的内容。
2.雷电防护装置检测
乙方应采用科学、客观的方法，收集和整理实地调查所得数据，结合相关法律法规和地方标准，进行全面的数据分析，识别潜在的风险和安全隐患。
3.检测报告编制
（1）乙方根据检测情况、数据分析结果，按照实施区域分别编制详细的《检测报告》，报告内容包括但不限于建筑物的基本信息、检测结论、检测子项/检测点位置、检测点现场图示、雷电防护装置平面示意图、判定标准及要求、检测方式、检查结果/测量数据、判定结论、存在的问题、整改建议等内容，报告应清晰、准确地反映出建筑物的防雷状况和改进需求。
（2）乙方应具备防雷检测工作的追溯能力，能够提供完整、可查询的检测记录和资料，确保检测结果的真实性和可验证性。
[bookmark: _Toc17968]4.改进措施制定
乙方应根据最新的法律法规，综合分析《检测报告》中存在的不合格项，逐一对应提出有效解决防雷安全问题的措施，形成具体的改进方案，。
5.整改后复检
[bookmark: _Toc9315]乙方提交《检测报告》后，在合同有效期内，若甲方完成了报告中不合格项的整改，可向乙方提出复检要求，乙方应在接到甲方通知后，免费对不合格项开展复检工作并出具《复检报告》，合同期内免费复检次数最高不超过1次。若超出1次的范围，按合同附件《报价明细表》的承诺费用据实结算。
（三）验收阶段
1.甲方业务责任部门负责审核各自辖区内的《检测报告》、改进措施。检测报告或改进措施存在遗漏或争议的部分，甲方业务责任部门应协调资源或收集资料补充提报至乙方处进行复核，乙方应积极配合甲方根据实际情况调整相关材料直至双方均确认审核无误。
2.甲方已检测的雷电防护装置满足现行防雷规范要求，乙方应参照甲方属地政府气象管理部门的要求做好相关备案、上传等各类工作。若合同期限内，属地政府气象管理部门有新要求，乙方应按最新要求为甲方提供服务。
[bookmark: _Toc23674]（四）其他要求
1.乙方按照约定的检测时间和范围，根据《防雷减灾管理办法》及相关行业标准、地方标准，在每次检测工作开展前应编制《雷电防护装置检测工作方案》（以下简称“工作方案”）报甲方业务责任部门审核，《工作方案》包括但不限于项目基本情况、检测范围、检测内容、检测程序、检测计划、人员安排、人员资质、检测安全管理措施等。乙方按照审批通过的《工作方案》在甲方业务责任部门的配合下开展工作。
2.乙方应当符合《雷电防护装置检测资质管理办法》等国家法定的雷电防护装置检测从业条件，作业人员应当具备雷电防护装置检测能力，乙方进场前应将相关资料【省级及以上气象学会（协会）或气象主管机构颁发的《雷电防护装置检测专业技术人员能力评价证书》】报甲方审查、备案。
3.如涉及高处作业，乙方在作业前应认真检查好登高器具的可靠性，并有可靠的防滑措施，作业时要有必要的人员防护。1.5米及以上脚手架、临时平台或临边场所作业时，必须正确系挂安全带，安全带需挂设于牢固构件上，高度不低于腰部，并经检查确认措施可靠后方可开展工作。在坠落高度基准面2米及以上的作业需持有有效且与作业内容相符的高处作业证，具体以《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）为准。
4.乙方开展项目工作的现场人员需乙方正式聘用员工，提供社保关系证明交甲方审查、备案。
5.乙方应配合甲方排查其他新增区域的雷电防护装置的基本情况，包括国家法定要求检测的雷电防护装置的检测项目、单位及数量。
6.本项目服务期限届满之日，甲方尚未选聘新的供应商，乙方的服务期限应当延长至新服务单位提供服务之日。新增加的采购费用按合约约定，据实结算。
六、实施期限
项目计划开始时间为2026年8月，检测总工期预计为15日。（具体实施期限以甲方出具的开工通知单为准）。
[bookmark: _Toc21849]七、引用文件
下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文本中必不可少的条款，应用文件的最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。
中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法（修订）》
《建筑物雷电防护装置检测技术规范》
中国气象局令第41号《中国气象局关于修改和废止部分部门规章决定》
国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定
1


