                     技术规范书

[bookmark: _GoBack]1、国产自主可控产品；
2、不少于 48个10/100/1000Base-T以太网端口；
3、不少于4个千兆SFP端口（满配单模及多模光模块）；
4、双交流电源模块；
5、交换背板容量不小于256Gbps；
6、包转发率不小于128Mpps；
7、支持MCE(或类似功能）,开启本功能的情况下单机VRF数量≧10个；
8、防止ARP、802.1x、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；
9、能够与其它各主流厂家的路由器、交换机设备互联互通；
10、具备国家工信部颁发的电信设备入网许可证证书；
11、适合19英寸标准机柜安装(600mm宽×800mm深×2200mm高)；
12、报价包含设备的运输安装调试。
