海蓄公司琼中电厂2026年三台机组大修优化抽检无损检测紧急项目报价清单
	报价单位
	（盖章）
	报价时间
	
	报价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	项目名称
	规格型号
	供货/工期要求
	送货地点/施工地点
	单价（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	金额（元）
	税额（元）
	价税合计（元）

	1
	分瓣定子机座组合缝检查 
	对角两处各20cm焊缝进行无损探伤。无损检测方式：磁粉+超声波
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	6%
	
	3
	项
	
	
	

	2
	转子联轴螺栓检查 
	上下端轴各抽查2个螺栓进行无损探伤。无损检测方式：磁粉+超声波
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	6%
	
	3
	项
	
	
	

	3
	转子中心体及焊缝检查
	随机抽查2处中心体支臂焊缝进行无损探伤，单个焊缝约20cm。无损检测方式：磁粉+超声波
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	6%
	
	3
	项
	
	
	

	4
	上、下机架承载焊缝无损检测 
	上下各抽检3处焊缝，每处焊缝长度约20cm。无损检测方式：磁粉+超声波
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	6%
	
	3
	项
	
	
	

	5
	转轮外观检查，包括空蚀、磨损与裂纹等情况检查
	上冠和下环与转轮叶片的焊缝，转轮叶片出水边无损检测，共27处，检测方式：超声+磁粉探伤
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	6%
	
	3
	项
	
	
	

	6
	顶盖分瓣组合螺栓、顶盖与座环把合螺栓、座环与底环连接螺栓、底环分瓣组合螺栓检查
	抽检8个顶盖与座环把合螺栓，抽检8个顶盖分瓣组合螺栓，无损检测方式：磁粉+超声波
	/
	海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站
	
	[bookmark: _GoBack]6%
	
	3
	项
	
	
	

	总计
	
	
	


备注：
1、 报价应含运输费、保险费及其他杂费，不再单独列支，并需开具增值税专用发票。
2、 若分项报价与汇总项不一致时，以分项报价之和为准。
3、 物资采购运输中的风险由供应商承担；供应商发生1次因故不履约的情况将直接列入黑名单，1年内不再进行合作。
4、 报价有效期为60天，质保期为   / ；付款方式： 银行转账 。
5、 海蓄公司受理举报部门：党建人事部；举报电话：13707520370；举报邮箱：hxgsjb@126.com。
6、 其它：报价精确至小数点后2位。                                                                                                                                                               
