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南方电网储能股份有限公司
海蓄公司琼中电厂2026年三台机组大修优化抽检无损检测紧急项目

技术规范书





二〇二六年三月




一、服务目标  
[bookmark: OLE_LINK2]根据海蓄公司琼中电厂大修优化评估停机抽检工作要求，需对三台机组分瓣定子机座组合缝、转子联轴螺栓、转子中心体及焊缝、上、下机架承载焊缝、转轮、顶盖分瓣组合螺栓、顶盖与座环把合螺栓、座环与底环连接螺栓、底环分瓣组合螺栓等进行无损检测，拟委托有资质的单位提供无损检测服务。
二、项目内容
本项目主要包含海蓄公司琼中电厂三台机组分瓣定子机座组合缝、转子联轴螺栓、转子中心体及焊缝、上、下机架承载焊缝、转轮、顶盖分瓣组合螺栓、顶盖与座环把合螺栓、座环与底环连接螺栓、底环分瓣组合螺栓的无损检验内容，项目清单详见《报价清单-海蓄公司琼中电厂2026年三台机组大修优化抽检无损检测紧急项目》，清单中数量为3项，代表琼中电厂三台机组，每台机组检修，乙方至少需到达现场一次，完成一台次机组相应部件检测。
三、无损检测标准方法要求
1、依从标准
《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）
《水电厂金属技术监督规程》(DL/T 1318-2014 )
《NB/T 47013.1-2015 承压设备无损检测 第1部分：通用要求》
《NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分：超声检测》
《NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》
《NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》
2、关键部件无损检测方法
无损检测方法按《NB/T 47013.1-2015 承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、《NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分：超声检测》、《NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》、《NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》的规定执行。
4、 技术人员及设备要求
乙方应具有国家或省级监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书，证书授权的检测产品或类别、检测项目或参数、检测范围应满足无损检测要求。
乙方派至甲方现场的检测技术人员应持有中国计量测试学会、各地级市无损检测学会、水电行业协会等颁发的中级（Ⅱ）及以上无损检测资格证书，须具备取得该级别检测资质证后5年及以上无损检测经验，现场检测配置人力资源需满足甲方项目工期要求。
检测使用的仪器设备应经地（市）级及以上计量检定机构检定或校准合格。
5、 检测及验收要求
每台机组无损检测完成后，乙方应在7天内向甲方提交无损检测报告（具备CMA认证标志）及其他相关资料。
6、 结算及支付
本项目总价结算，总价以中标报价清单中总价为准。项目服务内容全部完成后，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票45天内向乙方支付结算款。
七、其他要求
乙方现场检测时需遵守甲方安全生产相关规定。
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