                                                          

货物采购需求说明
	物资名称
	参数
	预估数量
	单位
	备注

	录像机
	处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；周界后智能性能（路数）：≥4路；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理≥16个事件/秒）；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥2路，单路同时最多检测≥12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理≥12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理≥16个事件/秒）；接入路数：≥32路；报警输入：≥16路；报警输出：≥6路，其中≥5路继电器输出，≥1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：≥8个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45
	1
	台
	

	摄像头
	                                                                                                                  传感器类型：高清CMOS图像传感器
像素：高清像素≥400万
最大分辨率：≥2688×1520
最低照度：支持超低照度成像，彩色/黑白模式均可清晰成像，支持补光灯辅助全黑环境成像
最大补光距离：支持远距离红外补光与暖光补光
补光灯：支持红外灯与暖光灯补光
镜头类型：定焦镜头
镜头焦距：标配定焦镜头
镜头光圈：大光圈设计
视场角：支持大视角监控
周界防范：支持绊线入侵、区域入侵智能侦测
AI编码：支持主流高清视频编码格式，含智能编码
宽动态：支持强光抑制宽动态
走廊模式：支持走廊模式旋转显示
报警事件：支持网络异常、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、智能入侵检测、电压检测、安全异常、智能移动侦测、音频异常侦测
接入标准：支持国际标准协议、国家标准协议、云端接入协议
预览最大用户数：支持多用户同时预览
供电方式：支持直流供电/PoE供电
防护等级：高等级防水防尘防护
防腐蚀等级：适用于常规环境使用
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	监控硬盘
	单盘容量：8TB
缓存容量：256MB
转速：5400RPM
接口类型：SATA接口
硬盘类型：3.5英寸机械硬盘（HDD）
适用场景：适合大容量存储、数据备份、仓库盘、NAS/监控/台式机扩容
	2
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供货时间：采购方下达采购订货单之日起7日内完成供货。
供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的技术要求。需按照采购方要求在规定时间内完成货物送货并远程指导安装、调试，直至验收合格。
供货地点：云南省蒙自市，具体以采购方下达的采购订货单为准。
提供文件要求：报价需包含：各类服务费、税费、运输费等完成项目所需的全部费用，除此之外采购方不再单独支付其他费用。报价时报价人需提供售后服务承诺及质量保障措施，承诺提供不少于1年的质保服务，在质保期内，提供7*24小时热线支持服务和免费上门服务，并指定专人负责上门更换或维修设备。并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）。
价款支付：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货及调试完毕，并经采购方验收合格后，开具符合国家税务及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。
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