货物采购需求说明
	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	筒型摄像机
	[bookmark: _GoBack]1、最大分辨率不低于2688x1520@25fps。
2、最低照度彩色0.005lx。
3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
4、支持配合后端存储设备通过文字描述搜索目标视频和图片，实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放。
5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。
6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
7、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8、支持DC12V或POE供电。
9、IP66防护等级。
10、含壁装支架。
11、提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。
	套
	30
	带支架

	2
	32路5盘位存储设备
	1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘。
2、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。
3、可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。
4、可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。
5、支持15个人脸库，库容5万张人脸图片。
6、支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警。
7、人脸库建模成功率不低于99.99%。
8、采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%。
9、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%。
10、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路。
支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。
11、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。
12、最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片。
13、接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。
14、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
15、企业技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报。
16、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。
支持从其他设备导入录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，显示识别结果。
17、支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩。
18、支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。
19、支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。
20、提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。
	台
	5
	

	3
	8口交换机
	1、可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥10个。
2、内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps。
3、交换缓存≥4.1Mbit。
4、推荐整机待机终端80个或带200W像素IPC50个。
5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
6、支持防环路检测，自动解决环路问题。
7、支持静态链路聚合。
8、支持端口镜像，多对一镜像。
9、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
10、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。
11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
12、支持防雷等级≥6kV。
13、工作温度范围0ºC ~ 50ºC。
14、支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)。
15、支持Web管理、APP和云管理。
16、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。
17、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。
18、支持交换机0配置上线,支持自组网。
19、提供国家自愿性认证CQC认证书复印件。
20、提供电信设备进网许可证证书复印件。
	套
	10
	

	4
	光缆
	GYXTW-4B1.3,4芯凯装光缆。
	米
	2000
	

	5
	电源适配器（枪机）
	XED-SN2013S-3C
12V,2A
	台
	10
	枪机摄像头电源适配器

	6
	电源适配器（球机）
	XED-3024S
DC24V,3A
	台
	10
	球机电源适配器




供货时间：采购订货单下达后15天内完成供货安装及调试。
供货要求：1、提供的货物需符合采购文件规定的技术要求，满足国家及行业的相关标准和要求。2、需供货商协助完成设备调试。
供货地点：云南省昆明市丽苑路313号。
提供文件要求：报价人提供报价时，费用需包含：运输费、送货费、税费等完成该项工作所需的全部费用，除此之外，采购方不再单独支付其它费用。报价时提供质量保证及售后服务承诺，其中筒型摄像机及32路5盘位存储设备须提供不低于原厂针对本项目的售后服务承诺函时限，其余设备须提供至少1年质保服务承诺。
支付方式：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货安装及调试，采购方在5个工作日内进行验收，验收合格后供货方向采购方开具符合国家税务规定及采购方要求的发票，采购方自收到发票后15个工作日内一次性支付项目价款。

