货物采购需求说明
	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量
	预估单价
	预估合计

	1
	测力计
	量程:50N-500N:精度:+0.5%
	个
	1
	240
	240

	2
	激光测距仪
	量程不小于50m:精度:3mm
	个
	3
	90
	270

	3
	数字风速计
	量程:0m/s-45m/s:精度:±3%
	个
	3
	100
	300

	4
	数字微压计
	量程:0Pa-3000Pa:精度:±3%，具有清零功能，并配有检测软管
	个
	1
	260
	260

	5
	超声波流量计
	测量管径范围:0mm~300mm:精度:±1%
	个
	1
	900
	900

	6
	数字坡度仪
	量程:0°±90°:精度:+0.1°
	个
	1
	80
	80

	7
	垂直度测定仪
	量程:0mm-500mm;精度:±0.2um
	个
	1
	80
	80

	8
	消火栓测压接头
	压力表量程:OMPa-1.6MPa:精度:1.6级
	套
	3
	100
	300

	9
	喷水末端试水接头
	压力表量程:0MPa-0.6MPa:精度:1.6级
	套
	3
	90
	270

	10
	接地电阻测量仪
	量程:0Q-1000Q;精度:±2%
	个
	2
	280
	560

	11
	绝缘电阻测量仪
	量程:1MQ-2000MQ:精度:+2%
	个
	2
	220
	440

	12
	感烟探测器功能试验器
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h
	个
	3
	1300
	3900

	13
	线型光束感烟探测器滤光片
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片:具备手持功能
	套
	1
	120
	120

	14
	火焰探测器功能试验器
	红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m
	套
	1
	350
	350

	15
	漏电电流检测仪
	量程:0A-2A；精度:0.1mA
	个
	1
	200
	200

	16
	数字压力表
	量程:0MPa-20MPa；精度0.4级；具有清零功能
	个
	1
	300
	300

	17
	细水雾末端试水装置
	压力表量程:0MPa-20MPa；精度:0.4级
	套
	1
	380
	380



供货时间：采购方下达采购订货单之日起7日内完成供货。
供货要求：提供的货物需符合采购文件规定的技术要求。需按照采购方要求在规定时间内完成货物送货，验收合格。
供货地点：公司本部（云南省昆明市西山区丽苑路313号）	。
[bookmark: _GoBack]提供文件要求：报价需包含：服务费、税费、运输费等完成项目所需的全部费用，除此之外采购方不再单独支付其他费用。报价时须提供质量保障承诺，提供不少于1年的质保服务，并保证提供的货物是全新的、符合国家质量标准。
价款支付：报价人按照要求在规定时间内完成货物的供货，并经采购方验收合格后，开具符合国家税务及采购方财务要求的发票，采购方自收到发票后30日内一次性支付项目价款。

