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一、项目内容介绍
1.1项目概况
1.海南琼中抽水蓄能电站10kV下库配电盘Ⅱ段进线柜取自35kV抽蓄变电站10kV #1施工线路开关，电缆型号：YJV22-3×25，该电缆于35kV抽蓄变电站内电缆沟至围墙穿墙附近发生接地故障。
二、项目主要工作内容及技术要求
2.1 项目内容
	序号
	名称
	单位
	数量
	服务内容

	1
	10kV线路电缆中间接头制作
	项
	1
	1.海南电网工作负责人资质考取并办理工作票；
2.10kV电缆中间接头制作；
3.10kV电缆耐压试验并出具试验报告。


2.2 服务内容说明
1、10kV电缆中间接头制作的所有材料（包含防爆盒）由乙提供，该工作内容需要在海南电网管辖的35kV抽蓄变电站范围内开展作业，需由乙方人员前往海南电网开展安规考试、取得工作负责人资质并办理工作票，现场作业人员应至少有一人持有有效的电力电缆特种作业操作证，至少应至少有一人持有有效的电气试验特种作业操作证。
三、验收与质保要求
[bookmark: _GoBack]1、10kV线路电缆中间接头制作及试验完成后，乙方应出具盖章版试验报告。如因电缆中间接头制作工艺原因导致试验不合格，由此造成费用、工期等损失由乙方承担。
四、项目服务周期
1.项目服务周期从采购中标之日起至验收通过之日为止。
2.中标180个工作日内，乙方需完成该项目所有内容。
现场技术服务工作全部完后，乙方提交现场技术服务报告书，经甲方验收并出具验收合格的书面意见后，乙方提供增值税专用发票，甲方在60个工作日内完成支付。
五、其他要求
无
