餐厅信息发布系统设备改造技术规范书
[bookmark: _Toc21817][bookmark: _Toc32668_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14768][bookmark: _Toc922_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17712] 一、项目概况
项目名称：云南送变电工程有限公司餐厅信息发布系统设备改造服务采购
项目地址：云南省昆明市盘龙区昙华路989号云南送变电工程有限公司职工餐厅
二、总体要求 
遵循国家网络安全、信息公开相关标准，采用成熟稳定技术架构，兼容现有硬件与网络环境，支持平滑迁移与数据无损导入，实现所有电视同步播放功能，稳定运行。
3、 [bookmark: _GoBack]技术要求
选用设备必须符合以下要求及参数
	序号
	设备名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	一、前端

	1 
	高清线
	绿联
	HDMI 4K/1080P 公对公 高清视频线 圆线款
版本：HDMI 1.4/2.0
带宽：18Gbps(≤3米)，10.2Gbps(5-10米)，4.95Gbps(12-15米)，10.2Gbps(20-25米)，4.95Gbps(30米)
分辨率：4K@60Hz(≤3米)，4K@30Hz(5-10米)，1080@60Hz(12-15米)，4K@30Hz(20-25米，信号放大器)，1080@60Hz(30米，信号放大器)
方向性：不区分方向(≤15米)，区分方向(≥20米，信号放大器)
线规：30-26AWG
屏蔽：铝箔+铝镁编织
线芯：纯铜(0.5-5米/25-30米)，其余：镀锡铜
接口：镀金
外披：PVC
包装：≤5米：铝箔袋 /5米以上：彩盒
	10 
	条

	2 
	六类网络跳线
	立孚LFTX6-A-2M
	6类非屏蔽网络跳线
CAT6UTPPATCHCABLE
产品特点：
性能符合ANSI/TIA-568-C标准
精确制造确保稳定的电气性能
线规7*0.18
50u"镀金层，保证多次插拔的良好导通性
支持6类解决方案
可定制任意长度
默认颜色：蓝色，可选颜色：灰、橙、绿、红、黄、黑等
工作温度：-10℃-+60℃
	10 
	条

	二、传输设备

	1 
	120米HDM延长器
	绿联
	HDMI KVM单网线延长器 
材质：铝合金 / 产品支持：150米传输、USB信号延长功能
支持分辨率：1920*1200P/60Hz
芯片：TX: SSC337DE+IT6616FN，RX: SSD203D+GSV1001
支持音频格式：PCM 2.0 / 支持音频最高采样率：48KHz 24bit
USB-A口：只支持连接键盘、鼠标 / 电源适配器: 5V1A
包装：彩盒包装
	4 
	对

	2 
	HDMI光端机
	国优
	HDMI光端机SC方口(带环出)1080P 1对兼容电脑
/录俛机/捶放哭笔
	1 
	对

	3 
	HDMI分配器
	绿联
	HDMI 1进2出分配器 
HDMI1.4版 带电源适配器
分辨率：4K/30Hz
芯片：MS9332
材质：胶壳
适用：一台电脑外接两个显示器，画面同步共享
系统：Windows/Mac OS/Linux/IOS系统
包装：彩盒包装
	2 
	台

	4 
	HDMI转同轴
	国优
	高清HDMI转BNC同轴延长器300米1080P发射器接收
器
	6 
	套

	5 
	2 米HDMI线
	绿联
	HDMI 4K/1080P 公对公 高清视频线 圆线款
版本：HDMI 1.4/2.0
带宽：18Gbps(≤3米)，10.2Gbps(5-10米)，4.95Gbps(12-15米)，10.2Gbps(20-25米)，4.95Gbps(30米)
分辨率：4K@60Hz(≤3米)，4K@30Hz(5-10米)，1080@60Hz(12-15米)，4K@30Hz(20-25米，信号放大器)，1080@60Hz(30米，信号放大器)
方向性：不区分方向(≤15米)，区分方向(≥20米，信号放大器)
线规：30-26AWG
屏蔽：铝箔+铝镁编织
线芯：纯铜(0.5-5米/25-30米)，其余：镀锡铜
接口：镀金
外披：PVC
包装：≤5米：铝箔袋 /5米以上：彩盒
	25 
	条

	三、主材

	1 
	室外光纤
	立孚GYXTW-8B1.3
	GYXTW光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模
量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套
管外用双面涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻
水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行
钢丝加强后护套成缆。
产品特点：
•阻水带纵包防止光缆的纵向渗水
•两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
•PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力
开裂性能
•直径小、重量轻、容易敷设
技术参数：
光缆芯数光缆直径光缆重量允许拉伸力允许压扁力
(mm)(kg/km)长期/短期(N)长期/短期(N/10cm)
2-12 8.0 59 600/1500 300/1000
使用温度：－40℃至＋60℃
弯曲半径：静态10倍光缆外径
动态20倍光缆外径
适用：管道、架空
	150 
	米

	2 
	PVC管
	国优
	DN20
	100 
	米

	3 
	PVC线槽
	国优
	24*14
	50 
	米

	4 
	设备防水箱
	国优
	400×300×200
	1 
	个

	5 
	4口终端盒
	立孚LF-GPZS-4(通用型）
	光缆终端盒
产品描述：
产品用途：适用于光缆与配线尾纤的保护性连接/适用于光缆和光通信
设备的连接。
产品类型：
标准19英寸机架式；
桌面式：4、8、12、24芯
产品结构：光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组
成。
外壳：外壳应能方便面开启，便于安装；
内部构件应包括以下部分：
支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；
熔纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可
余留光纤的长度不小于1.6m,余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的
标记和方便操作的空间；
固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。
光纤接头的保护采用热收缩保护管。
接口：尾纤穿出型、FC、SC、ST、LC
材料：光缆终端盒所有的零部件采用的材料应当具有防腐性能，如无
防腐性能则对其做静电喷塑处理；材料的物理、化学性能稳定并且材
料之间相容。
热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃，热软化
温度应大于90℃，应能在-25℃～+40℃温度下使用。
全部材料应无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。
产品特点：
盒体采用冷扎镀锌钢板制造，表面静电喷塑，色泽均匀，外形美观大方，施工方便盒体采用挂钩式，装卸方
便快捷；
集纤盘为叠加可翻转式，翻转灵活，集纤盘内，保证余留光纤在盘绕时曲率半径大于37.5mm;
结构独特，布局合理，有足够的操作空间；
进出缆口配有可调节夹紧密封圈及加强筋，可根据光缆大小进行轻松如意的调节，直至卡紧；
技术参数：
环境温度：-25℃～+55℃
相对湿度：≤85%（30℃时）；
大气压力：70~106Kpa；
绝缘电阻：＞2×104MΩ/500VDC
耐电压强度：15KDC/1min作用下不击穿，无飞弧现象
桌面式
名称规格尺寸净重
法兰4口终端盒LF-GPZS-4FC/SC/ST110*120*350.35
	2 
	个

	6 
	光纤跳线
	立孚LC-3M-LC
	1、插入损耗≤0.2dB；
2、互换性≤0.2dB；
3、重复性≤0.2dB；
4、使用寿命>1000次；
5、抗拉强度>10kg；
6、温度范围：-40-+85℃
	2 
	条

	7 
	辅材
	
	螺丝、胶带、标签、熔纤
	1 
	批



 


