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[bookmark: _GoBack]超高压输电公司昆明局2026年阀冷外冷水软化剂
检测项目零星采购文件
[bookmark: _Toc349031717]一、项目概况及批复文件
[bookmark: _Toc349031716]1.1项目概况
为保证冷却塔健康平稳运行，根据2025年12月30日局生技关于楚雄站外冷水结垢问题整改要求，对楚雄站阀冷外冷水软化剂进行成分及含量检测，申请开展阀冷外冷水软化剂成分检测服务。
1.2批复文件：【2026/专3号】昆明局2026年1月份生产域零星采购项目专业立项审查会议纪要。
1.3最高限价金额（一般不超概算）：1.35万元。
二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：
采购阀冷外冷水无磷缓蚀阻垢剂成分检测服务1次，检测成分包括：聚马来酸酐、锌盐、无磷螯合剂、固体含量、密度（20℃）、pH（1% 水溶液）。
2.2服务期限：成交之日起一个月，若定标时间晚于起始时间，服务期限顺延。
2.3项目服务地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市和平镇三湾村±800kV楚雄换流站。 
2.4其他要求（重要）：  
1、 提供国家认可的专业检测机构检测报告。此项目为零星采购，无需再签订合同，成交通知书即为双方合同保障。
2.5采购明细详见“六、检测参数要求”

[bookmark: _Toc349031731]三、 资质要求
	3.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 其他要求
4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）
4.2 服务要求：
4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
4.2.2售后服务的响应时间在24小时内。
4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。
4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。
4.2.6其他要求：无。
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。
5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。

六、检测参数要求
	序号
	子项名称
	型号
	参数名称
	指标
	检测结果

	1
	超高压输电公司昆明局2026年阀冷外冷水软化剂检测项目
	无磷水处理剂缓蚀阻垢剂
	聚马来酸酐 
	%
	

	
	
	
	锌盐 
	%
	

	
	
	
	无磷螯合剂  
	%
	

	
	
	
	固体含量 
	%
	

	
	
	
	密度（20℃）
	g/cm3
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