牵引管保护装置技术参数
	项　　目
	单位
	采购人要求值

	制造厂（商）
	
	\

	原产地
	
	\

	产品型号规格
	
	牵引管保护装置

	适用导线截面
	mm²
	500-630

	最大适用导线外径
	mm
	34

	额定载荷
	kN
	25

	导线适用放线滑车槽底直径
	mm
	710

	总体尺寸
	mm
	总体长度
	785±2

	
	
	有效保护长度
	500±2

	
	
	钢管外径
	76±0.8

	
	
	钢管内径
	66±0.8

	
	
	橡胶头外径
	76±0.8

	橡胶头硬度
	HA
	邵尔A硬度＞75

	机体材质       
	/
	钢管材料
	27SiMn

	
	
	橡胶套材料
	丁腈橡胶

	
	/
	表面处理
	镀锌



