水下敷缆作业机器人系统与应用考核指标试验
报价单
	试验条目名称
	指标名称
	指标试验内容
	报价（元）
	备注

	水下敷缆作业机器人
	指标1.1 机器人最大工作水深
	在海洋环境完成功能验证：
机器人最大工作水深≥300米
	
	税率：

	
	指标1.2 可敷埋电缆最大直径
	在示范应用场景验证：可敷埋电缆最大直径≥410毫米
	
	

	
	指标1.5 机器人国产化率
	在示范应用场景验证：机器人国产化率90%
	
	

	水下敷缆作业机器人电缆探测及自动控轨敷埋方法技术
	指标4.1 水下电缆埋深探测能力（通电/加号）
	在海洋环境完成功能验证：电缆通电/加入信号条件下：水下电缆埋深探测能力≥9米
	
	

	
	指标4.2 水下电缆埋深探测能力（不通电/无信号）
	在示范应用场景验证：电缆不通电/无信号加入条件下：水下电缆埋深探测能力≥3米
	
	

	
	招标4.3 海缆敷埋能力
	在示范应用场景验证：海缆敷埋深度≥5米；敷埋位值误差≤0.5米
	
	

	合计（元）
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