数字电网公司2026年USBKey数字认证设备零星采购项目-报价表
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	数字电网公司2026年USBKey数字认证设备零星采购项目
	USBKey
	★支持以下操作系统：Windows/XP/7/8/Win10、麒麟/统信UOS，包括32位和64位系统
★支持浏览器：IE9/IE10/IE11/Chrome/ Firefox/搜狗/360等；
★必须刻有南方电网公司VI标识；
认证：符合 CE 和 FCC 标准
内置安全算法：SM1/SM2/SM3/SM4、SSF33 、RSA (2048bit、1024bit、512bit) 、DES (56bit、112bit、168bit)、AES(128bit、192bit、256bit) 、MD5/SHA-1/SHA-256
处理器；智能卡芯片
★用户空间：用户空间不少于77K
★接口类型：USB2.0全速设备,A型插头
虚拟化技术：支持和 PKI 桌面虚拟化安全组件集成, 支持 Vmware View 、 Citrix XenDesktop 、华为FusionCloudR5、微软 Hyper-V 等虚拟化平台的登录认证
★数据存储年限：不少于10年
★擦写次数：EEPROM：不少于30万次；FLASH：不少于2万次；
★通讯协议：USB
初始 USER-PIN：字母+数字+特殊字符（最小pin长度8位，最大pin长度16位。）
★USER-PIN重试次数：不少于5
★有唯一序列号
工作电压：4.5-5.5V (USB口供电)
工作电流：小于60mA
功率：<320mW
工作温度：0℃~ 70℃
存放温度：-20℃~ 85℃
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注：报价保留两位小数；报价为含税价，结算发票为增值税专用发票，结算以双方确认的成交单价据实结算。
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