材料技术参数
1 、楔型线夹 NX-3 适配拉线规格匹配NX-3型，单重3.2kg，单只额定拉力满足220kV线路拉线受力要求 。
2 、UT线夹 NUT-3 单重5.4kg，具备拉线张力调节功能，调节行程适配5组拉线安装需求，材质满足户外防腐、抗拉强度要求。 
3、 拉线棒 LB18-3100 材质为Q235B（或等同强度钢材），直径适配设计，长度3100mm，单重10.5kg，用于地下锚固传力 。
4 、U型环 U-25G 额定载荷25kN，单重2.7kg，采用热镀锌防腐处理，适配拉线与金具间的拉力连接 。
5 、防卸帽 FX-2 单重0.05kg，适配对应线夹螺母规格，防松脱设计，保障紧固件长期稳定 。
6、 拉盘拉环 Φ24 拉环直径Φ24mm，单重2.5kg，与拉盘配套使用，满足拉线棒拉力传递要求 。
7 、拉盘 500×1000×150 混凝土预制件，尺寸500mm×1000mm×150mm，单重180kg，用于浅层地基拉力分散 。
[bookmark: _GoBack]8、 拉盘 400×800×150 混凝土预制件，尺寸400mm×800mm×150mm，单重115kg，用于深层地基锚固，提升整体稳定性。 
