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1总则
1.1定义
本技术规范书适用于贵州送变电有限责任公司林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务。
招标方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
合同签订方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
中标方：招标人应当直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，服务方应按相应标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
本技术规范书经双方确认后作为林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.2投标须知
(1) 本招标文件仅适用于贵州送变电有限责任公司林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务，本招标文件的最终解释权归贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。
(2) 本招标文件描述了“林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务”（简称本项目）工作目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。
(3) 本项目由贵州电网有限责任公司组织招标，贵州送变电有限责任公司完成合同签订。
(4) 投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。
(5) 所有招标方认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。
(6) 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

[bookmark: _Toc1627]2应遵循的主要标准
为明确采购服务要求，保证采购服务质量，本采购服务中的工作标准及安全要求应遵循下列技术标准。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
[bookmark: _Hlk107126497]《电力建设安全工作规程，第3部分：变电站》DL5009.3-2013
《电气装置安装工程质量检验及评定规》（DL/T5161.1~5161.17-2018）
《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017
[bookmark: _Hlk107126537]《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248.1-2016)
《中国南方电网公司电力建设施工安全基准风险指南》（2022版）
《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（2022版）
《中国南方电网有限责任公司10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》Q/CSG 411002-2012
《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》（2012年版）
贵州送变电有限责任公司《质量、职业健康安全和环境管理整合体系管理手册》、《程序文件》及其它整合体系文件


[bookmark: _Toc31224]★3项目的背景、内容与目的
(1) 项目的背景：林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务。
项目的内容：现场 1台 老QD起重设备大修技术服务；
(2) 项目目的：提供的大修技术服务满足工程项目林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务的相关要求，保证起重设备技术服务后满足国家、行业等相关技术规范要求，并经监理、业主、运行、使用等单位验收合格并投入运行，投入运行无异常。
(3) 资质要求：需具备国家相关行政主管部门颁发的起重设备安装、修理、改造许可证，且在有效期内。
(4) 技术要求：完成林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）现场使用要求，需对林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备进行大修、保养及质保，包含以下内容：
A. 外观及结构：检查起重设备的金属结构是否有裂纹、变形、锈蚀等缺陷，将有裂纹和锈蚀部分需要进行修复及更换。
 1.桥架（主梁+端梁）
1.1全面除锈、打磨、探伤（磁粉/超声波）
1.2主梁上拱度：≥0.7S/1000（S=跨度）；挠度：≤S/700（额定载荷）
2.焊缝裂纹：铲除重焊、无损检测
3.变形矫正：火焰+机械矫正，加固腹板/筋板
4.防腐：2遍防锈漆+2遍面漆（橘红/设备色）
B. 起升和运动机构：检查是否有裂纹、变形、磨损超标；钢丝绳是否有断丝、松股、锈蚀；排线器和导绳器是否完好、卡绳；如有以上情况需修复及更换。
1.起升机构
1.1吊钩：磁粉探伤；危险断面磨损>10%，必须更换；严禁焊补裂纹
1.2滑轮：拆洗探伤；槽磨损>30%， 报废；径向间隙≤0.5mm
1.3卷筒：检查绳槽、裂纹、磨损；修复或更换
1.4钢丝绳：全部更换；检查卷筒压板、防脱装置
1.5减速器：拆洗、换密封、换N320/CKC220齿轮油；油位达标、无渗漏
1.6联轴器：检查齿面、弹性垫；对中偏差≤0.1mm/m（径向）、≤0.2mm/m（轴向）
1.7制动器：拆检、换摩擦片；闸瓦间隙0.5±0.1mm；两侧同步、无卡滞
1.8轴承：拆洗、换脂（3#锂基脂/二硫化钼）；温升≤70℃（空载10min）
2. 运行机构（大车+小车）
2.1车轮：踏面磨损>15%、轮缘磨损>10mm， 修复/更换；轮径偏差≤0.5/1000
2.2啃轨调整：轮缘与轨道间隙2-4mm；垂直度≤L/400
2.3传动：减速器、联轴器、制动器同起升标准，运行平稳、无跑偏、无异常噪音
3. 润滑系统
3.1集中润滑站：清洗过滤器、换油、注脂
3.2各轴承、卷筒、车轮按标准注脂（大车150g/点、卷筒200g/端）
C. 制动器、安全装置：检查是否正常，磨损情况；起重限位、起升限位需处理使其正常动作。
1.超载限制器、起升高度/下降深度限位、运行限位
2.缓冲器、止挡、扫轨板、防脱钩装置
3.紧急停止、联锁、接地/接零（电阻≤4Ω）
D. 电气系统检查：检查及更换按钮控制器和控制电缆；接触器、电缆芯线、开关等电气元件有烧灼情况的需更换，保障工作状态和安全性。
1. 电机：拆检、烘干、绝缘测试（≥0.5MΩ）；换碳刷、轴承；轴弯曲≤0.2mm
2.控制柜：清洁、换老化线路；全车接触器更换；压力≥25N
限位开关：上升/下降/行程/极限；校准误差≤±10mm；动作灵敏可靠
3.安全回路：模拟故障测试；响应时间≤50ms照明、信号、滑触线：更换老化部件、绝缘达标、布线规范
E. 全面保养：包括但不限于紧固、润滑、清洁、清洗、更换、调试校准和试车等。
F. 中标单位保障1年内维护保养和保修，使起重设备具备投入运行条件。
[bookmark: _Toc2674]4项目的必要性
根据林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）具备现场使用条件的相关要求，需对林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）的起重设备进行大修技术服务。
[bookmark: _Toc16262]★5技术服务的唯一性
为保证本期工程施工的质量，通过公开招标方式，以维修技术力量雄厚、工作态度严谨为原则作为本项目技术服务单位。
[bookmark: _Toc13172]6安全要求
(1) 工作过程中应执行Q/CSG510001《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（2022版）相关要求。
(2) 具备保证安全组织措施的能力，安排负责人和技术人员现场督促、指导，正确保障现场作业人员规范施工、安全文明施工，并工作期间始终在现场。
(3) 技术指导人员的安排应满足、胜任林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备大修技术服务现场技术指导工作，如不满足时应立即更换，并不得影响现场工作。
(4) 技术指导人员及个人防护用品的配备应满足执行南网“十个规定动作”的要求。
(5) 现场工作人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能，且经安全规程考试、实际技能考核合格。
[bookmark: _Toc2586]7服务验收
投标方提供的研究成果及服务应包括下列内容，但不限于此：
(1) 提供全流程技术服务。投标方需配备的现场服务人员不少于2人，且具备独立指导现场施工的能力。
(2) 投标方应保证施工过程中的关键点符合设备厂家工艺要求及相关规程规范要求，对现场施工人员进行培训交底。完成林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备相关大修技术服务，确保设备按期投运使用。
[bookmark: _Toc27396]8服务期限
[bookmark: _GoBack]大修技术服务期限为合同签订之日起至维护保养和保修期结束。
[bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc21577]投标方名称：
投标方代表签字：
单位盖章：
日期：
image1.png




