
1、现场设备情况：
（1）KYN28C-12开关柜3台；前后操作地刀五防固定架损坏3套；
（2）五防闭锁件损坏2套；
（3）北海银河VYG断路器手动储能组件变形脱落1套；
（4）断路器与底盘车闭锁修复2套；
（5）082开关活门机构不开启；
（6）13台开关柜清洁、保养；
处理要求：维修后恢复开关柜相关功能，并满足现场使用要求。
注：由于开关柜是不同的厂家生产，前后柜五防闭锁有所不同、机构也存在不同之处。

2、报价说明：
（1）报价含税费。
（2）含材料更换及维修人工费用。
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