零星采购技术规范书（模板）
一、项目名称： 玉溪供电局2026年红塔周转仓叉车大修                      

二、采购内容：对玉溪供电局红塔周转仓电动叉车电池进行维修更换服务 
三、资格条件：

通用资格：(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；
(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；
(6)本项目不接受联合体竞标。

专用资格： 具备特种设备生产许可证：场（厂）内专用机动车辆维修（机动工业车辆-叉车）资质。
三、技术要求：
（一）双方需确保在合作过程中有效节约资源、减少污染、保护环境，包括但不限于《环境保护法》《固体废物污染物环境防治法》《大气污染防治法》等，确保项目实施符合环保要求。

（二） 原车电池参数为：长105厘米，宽72厘米，高64厘米，电池电压80伏，电池容量为470安时，更换的蓄电池参数须与原车匹配，符合国家及行业安全标准，提供产品合格证、质保卡。严禁使用翻新、二手、拆机、返修电池。
（三） 安装规范，接线牢固、绝缘可靠，完成后进行空载、负载试运行，启动、行驶、升降功能正常，电气参数稳定，出具调试记录。

项目进度时间要求： 1个月内完成叉车电池更换、安装及调试工作，并交付验收。 

人员及专业要求：1.作业人员须持有特种设备安全管理和作业人员证（N1），熟悉电动叉车电气系统与电池安装规范。2. 配备专职安全负责人，作业全程遵守电力安全规程与现场管理要求。

标的物交付要求： 1.按约定时间到场施工，完工后清理现场，提交完整维修与试运行验收资料。2.质保期不低于12个月，质保期内非人为故障免费维修更换。3.验收合格，双方签字确认后视为服务交付完成。

四、服务期限：确定成交之日起1年内。
