参数要求

1.减压阀：

材质：316L不锈钢

表头：压力表*2，输入与输出

阀中隔膜：金属

输入压力表量程：0-25Mpa

输出压力表量程：0-1.6Mpa

压力表等级：2.5

额定流量：0.6m³/h

螺纹：W21.8*14、M16
2.标气：

	组分名称
	标准值 (mol/mol)
	相对扩展不确定度 (k=2)

	氢气
	512.8×10−6
	2%

	乙烷
	57.4×10−6
	2%

	乙炔
	24.0×10−6
	2%

	二氧化碳
	1047.1×10−6
	1%

	甲烷
	53.6×10−6
	2%

	乙烯
	55.2×10−6
	2%

	一氧化碳
	213.7×10−6
	2%

	氮气
	平衡
	-


