勋章制作要求明细
	序号
	项目
	材质工艺
	数量（个）

	1
	勋章（银镀金）
	上章32*18*2.8mm，主章55*60*2.8mm，重量约55g。勋章材质为Ag999（银镀金），上章正面中部为红色滴油，文字浮雕亮光，四周凸起边框为亮光，背面为砂底，别针为铜质电镀；主章正面中部为红色滴油，logo及五省图案为浮雕亮光，上层五角星轮廓为浮雕亮光，正面其余造型为砂底，主章背面为砂底，对应正面外部圆形部分做凹弧形，背面文字为凹亮。配勋章挂带。
	18

	2
	勋章（铜镀银）
	上章32*18*2.5mm，主章55*60*2.2mm，重量约80g。勋章材质为纯铜，上章正面中部为红色滴油，文字浮雕亮光，四周凸起边框为亮光，背面为砂底，别针为铜质，章体电镀纯银；主章正面中部为红色滴油，logo及五省图案为浮雕亮光，上层五角星轮廓为浮雕亮光，正面其余造型为砂底，主章背面为砂底，对应正面外部圆形部分做凹弧形，背面文字为凹亮。配勋章挂带。
	40

	3
	勋章（铜）
	上章32*18*2.2mm，主章55*60*2.2mm，重量约80g。勋章材质为纯铜，上章正面中部为红色滴油，文字浮雕亮光，四周凸起边框为亮光，背面为砂底，别针为铜质，章体电镀玫瑰金色；主章正面中部为红色滴油，logo及五省图案为浮雕亮光，上层五角星轮廓为浮雕亮光，正面其余造型为砂底，主章背面为砂底，对应正面外部圆形部分做凹弧形，背面文字为凹亮。配勋章挂带。
	80

	4
	勋章盒
	180×130×35mm，底盒厚度17.5mm，盒盖厚度17.5mm。中纤板贴木纹纸或实木制作盒体，盒盖正面四边倒圆角，表面图文丝印金色，盒盖与盒体采用金属弹簧合页连接， 盒盖及盒体内部采用5mmEVA内衬裱红色绒布，底盒内为双层EVA板雕刻勋章。
	140
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