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一、商品主要技术参数：
1、4Kg ABC 型干粉灭火器（MFZ/ABC4）
• 执行标准：GB 4351-2023
• 认证：CCS认证+3C认证 
• 质检报告
• 灭火剂：ABC 磷酸铵盐干粉（磷酸二氢铵≥75%，总有效≥95%）   
• 充装量：4±0.08 kg 
• 工作压力：1.5 M Pa（内贮氮气） 
• 有效喷射时间：≥13 s 
• 有效喷射距离：≥3.5 m 
• 喷射剩余率：≤15% 
• 灭火类型：A、B 、C 、E 类
• 灭火级别：3A 70B C E 
• 使用温度：-10℃～+60℃ 
• 电绝缘性能：＜5 KV 
• 总重量：约 6.5 kg   
• 外形尺寸：φ140×501 mm
• 有效期：5年
• 防伪标：一罐一码
• 颜色：R03大红色瓶身
2、2Kg 二氧化碳灭火器（MT2）
• 执行标准：GB 4351-2023   
• 认证：CCS认证+3C认证 
• 质检报告
• 灭火剂：CO₂（纯度≥99.5%） 
• 充装量：2.0±0.08 kg 
• 工作压力：1.5 M Pa 
• 有效喷射时间：≥11 s 
• 有效喷射距离：≥2.5 m 
• 灭火级别：1A 21B/34B CE 
• 使用温度：-10℃～+60℃ 
• 总重量：约 7.2 kg 
• 外形尺寸：φ110×508 mm 
• 灭火类型：A、B 、C 、E 类
• 有效期：5年
•防伪标：一罐一码
• 颜色：R03大红色瓶身
3、 TZL30A 过滤式消防自救呼吸器
• 执行标准：GB 21976.7-2012   
• 认证：CCS认证+3C认证 
• 质检报告
• 防护时间：≥35 min
• 防护对象：CO、HCN、HCL毒烟、毒雾、热辐射   
• 油雾透过系数：＜5%   
• 吸气阻力：＜800 Pa（95 L/min） 
• 呼气阻力：＜300 Pa（95 L/min） 
• 吸气温度：≤65℃（0.25% CO） 
• 防护浓度：CO 0～1% 
• 触媒净重：≥280g
• 佩戴重量：≤800g 
• 最大缝隙：＜0.1mm
• 透明视窗：长度200mm  宽度115mm
• 结构：阻燃头罩、硅胶面罩、反光带、复合滤毒罐（六层过滤） 
• 特性：一次性使用、防烫设计、荧光标识
• 有效期：3年
• 防伪标：一盒一码
4、 灭火器箱（适配 4kg 干粉 / 2kg CO₂×2 具）
• 认证：CCS认证+3C认证 
• 质检报告
• 执行标准：GA 56-2012 
• 材质：冷轧钢板（0.8 mm-1.0mm） 
• 常用尺寸：720×365×2450×0.8mm（长 × 宽 × 高×厚） 
• 箱门开启：≥120° 
• 表面处理：静电喷塑（R03红色）、防锈耐磨 
• 适配：2具4kg干粉/2具2kg CO₂灭火器 +2 TZL30A 过滤式消防自救呼吸器
• 结构：开门式、加高箱脚、警示标识
•质保期：15年

2、 资质要求：
1. 报价人有ISO9001质量管理费用体系认证、SO14004环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
2. 报价人需提供营业执照及产品的相关报告与认证。
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