技术要求
一、工程概况
南宁抽水蓄能电站（以下简称：宁蓄电站）位于广西壮族自治区南宁市境内，电站上水库位于武鸣区太平镇白凿山顶部，下水库位于上水库西南侧约3km的武鸣区太平镇均致村的坛均冲沟。电站距离武鸣区直线距离约33km，距离南宁市直线距离约40km。
电站承担电力系统调峰、填谷、调频、调相、储能和紧急事故备用等任务。电站上水库正常蓄水位776.00m，总库容662.30万m3；电站下水库正常蓄水位305.00m，总库容774.60万m3。电站装机容量为1200MW，电站年发峰荷电量9.70亿kWh，年抽水耗用低谷电量12.93亿kWh。电站连续满发小时数5.0h。
宁蓄电站为一等大（Ⅰ）型工程，主要建筑物为1级建筑物。上水库挡水建筑物、下水库挡水建筑物、泄水建筑物洪水标准按200年一遇设计，1000年一遇校核。
上水库位于武鸣区太平镇大明山山脉南侧白凿山区段，总库容662.30万m³，发电调节库容597.50万m³，正常蓄水位776.00m，死水位740.00m，200年一遇设计洪水位777.03m，1000年一遇校核洪水位777.31m。上水库坝址以上集雨面积0.7376km²，年平均流量0.0144m³/s，设计洪水洪峰流量42.80m³/s，校核洪水洪峰流量53.20m³/s。
[bookmark: _GoBack]下水库位于上水库西南侧约3km的武鸣区太平镇均致村的坛均冲沟，水库总库容774.60万m³，发电调节库容643.00万m³，正常蓄水位305.00m，死水位275.00m，200年一遇设计洪水位306.98m，1000年一遇校核洪水位307.15m。下水库坝址以上集雨面积7.658km²，年平均流量0.150m³/s，设计洪水洪峰流量212.00m³/s，校核洪水洪峰流量268.00m³/s。
二、技术服务地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区太平镇南宁抽水蓄能电站。
三、技术服务期限：自2026年5月1日起至2026年10月31日止（6个月）。
四、技术服务内容
1.提供短期天气预报：建立气象服务专用手机号码群组，每日下午以短信形式提供南宁市未来2天天气预报。
2.提供中期及长期天气预报：每周五发布未来一周天气趋势；每月末提供下一月份天气趋势预报。
3.重大天气过程保障：在预测可能出现重大天气过程(如台风、暴雨、强对流、连续性降水、连续性高温等)时，通过手机短信及电子邮件提供专项气象服务信息。
4.短时临近天气预报：因特殊作业需求需加密监测工程作业区天气时，可提前电话沟通，由气象部门开展加密观测，并通过手机或短信及时通报天气实况与预警。
5.微信群组气象服务：建立由气象服务人员与抽水蓄能管理人员组成的气象服务微信群，由气象专职人员负责管理，提供即时天气咨询、天气周报及重大天气预警预报信息的发布。
6.气象资料提供：根据实际需要，提供南宁抽水蓄能电站相关区域自动气象站降雨量与蒸发量等数据的统计资料。
