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总则
[bookmark: _Toc26307][bookmark: _Toc1105][bookmark: XmInfoEntity_BDWFJMS_0_2]1.1 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司保山供电局杏花基地输电管理所、变电运行所生产综合楼窗帘、窗帘杆、配件及安装采购项目。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也末充分引述有关标准和规范的条文，但报价方保证提供的产品符合本规范书要求的功能齐全、工艺成熟、技术先进的优质产品及其相应服务，并满足现行的国家标准要求。
1.3 若报价方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着报价方提供的设备完全能满足本技术文件要求。
1.4 报价方对其供货范围内的所有产品负有全责（包括外购的产品）。如果因设计、制造、运输、安装、调试等问题导致无法正常使用，不能满足技术要求和长期连续、安全、经济运行条件,则报价方必须负全部责任。
1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与报价方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc27503][bookmark: _Toc30305]1.6 本技术规范书经作为采购合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
[bookmark: _Toc13081]项目简介
云南电网有限责任公司保山供电局杏花基地输电管理所、变电运行所生产综合楼窗帘、窗帘杆、配件及安装采购。采购内容包含杏花基地生产综合楼办公室、会议室等所有房间卷帘、布帘、纱帘、窗帘杆及相关配件物资。包含完成采购的全部窗帘、配件等物资安装施工，包含现场勘测、尺寸复核、定制加工、运输、安装、调试、成品保护、验收及质保服务。
本项目包括但不限于以下工作：
（1）产品的采购、运输、安装调试、售后技术服务等；
（2）提供用户相关的产品合格证明书及技术资料，为用户提供必须的技术支持。
（3）报价方负责安装调试，并提供产品安装所需材料。
本项目所供产品及施工必须全新、正品、无瑕疵、无二次加工、无库存积压品。整体效果要求：平整垂顺、无褶皱扭曲、轨道平直、拉动顺畅、整体美观统一。完成安装后验收。
[bookmark: _Toc19573][bookmark: _Toc1871][bookmark: _Toc7754_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14671_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20573_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4020]引用执行标准
报价方提供产品，应符合相应的标准规范、法规及本技术规范书的要求,除本技术规范书特别说明外，应在报价资料中详细说明供货情况。
[bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc20145]技术指标要求
4.1主要技术参数要求
	序号
	名称
	材质
	性能
	数量

	1
	卷帘
	高密度透光织造面料，纹理细腻均匀。
	柔和遮光，采光均匀、柔化光线、防眩光。
	410.7平方

	2
	布帘
	高精密聚酯纤维，高密度织造，无回收料、无跳丝破洞
	遮光率：常规≥90%
不起球、不勾丝、耐磨耐洗
缩水率≤3%
	63.2米

	3
	纱帘
	高透加厚纱料（金刚纱/雪纺纱），通透柔和。
	透光均匀、防眩光、不发黄、不脆化、垂感好、不易飘絮
	60.5米

	4
	窗帘杆
	加厚铝合金轨道/罗马杆
	轨道壁厚≥1.2mm，平直不变形。拉动顺滑、无卡顿、无脱轨。
	41根

	5
	辅料
	加厚加密遮光带、金属挂钩或静音纳米罗马圈。
	防锈耐用、承重性强、不易断裂脱落
	915个


以上技术参数或指标如出现某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。报价方可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价。
4.2 安装技术要求
进场前清理安装位置，做好成品保护，避免粉尘、磕碰污染墙面地面。严禁盲目打孔，打孔前确认无水电管线、无吊顶龙骨冲突。轻质墙体必须加装加固板、加长膨胀螺栓、专用固定件，保证承重牢固。如因报价方施工不当造成房屋、物品受损，由报价方负责修复并承担损失。
[bookmark: _Toc28160]5.质量承诺及措施、质量违约承诺
5.1报价方应承诺负责窗帘、轨道、配件的供货、安装、调试和质保，同时提供技术支持，并在现场对货物质量和运行状况进行跟踪服务，至少正常使用7天以上方可撤离。
5.2 质保期不少于3个月（验收之日起算）。
5.3在质保期内，报价方应承诺负责维修及更换损坏的设备及零部件，并承担全部费用。如果报价方在收到通知后24小时内没有到采购人现场进行维修，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用由报价方承担。
5.4质保期满后，报价方承诺为采购人提供技术支持。
[bookmark: _Toc11071]6.产品验收
6.1在产品验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品，必须及时更换，直至符合规定要求。
6.2安装后使用期间，如发现质量问题，应及时派人进行处理，并保证解决问题。
6.3提供的所有窗帘、窗帘杆、配件确保满足办公场所要求，保证使用稳定可靠。
6.4 所提供面料、材料的制造、验收、包装、运输符合最新国家和行业标准要求。
[bookmark: _Toc14959]7.质量保证责任
[bookmark: _Toc488235894]7.1报价方保证所供的是技术先进、成熟可靠且经鉴定合格的产品，并附有质量证明书，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错。
[bookmark: _Toc11972]8.供货期、交货要求
8.1 交货期限：自采购签订之日起至1个月内安装完成。
8.2 交货方式：接到采购方通知之日起在规定时间内交货到指定地点。
8.3 交货地点：保山供电局保山供电局杏花基地输电管理所、变电运行所生产综合楼。
[bookmark: _Toc18435]9.服务承诺
报价方承诺质保期内非人为损坏免费维修、免费更换配件。质保期内出现变形、褪色、起球、轨道卡顿、配件生锈、松动脱落等问题，报价方24小时响应，48小时内到场处理。提供终身维护咨询服务，后期可优惠提供更换、调整服务。
10. 付款方式
报价方在项目完成后以最终成交价（含税价）进行结算，结算应在采购方验收通过1个月内提交满足要求的结算资料，审核通过后开具符合采购方要求的增值税专用发票，以银行转账方式进行支付。
  

                          云南电网有限责任公司保山供电局
                                        输电管理所
[bookmark: _GoBack]                                     2026年06月03日
3

image1.png




