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南方电网澜湄咨询能源咨询（广东）有限公司
办公室出入口玻璃门安装服务要求
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南方电网澜湄咨询能源咨询（广东）有限公司
2026年6月


1. 概况
为我司广州办公地点位于黄埔区神舟路18号润慧科技园C栋1204单元。现出入口为物业原配手动大门，通行效率低、品牌展示受限、安防管控薄弱，故需要将原大门替换为配置人脸识别系统（带考勤打卡功能）的电动感应玻璃门。
2. 服务内容及要求
乙方应向甲方提供玻璃墙拆卸、玻璃门安装及相关辅助服务，具体情况如下：
（1）工作地点：广州市黄埔区开发区神州路18号润慧科技园C栋1204单元
（2）现场测量需拆卸玻璃墙面尺寸，制定玻璃门设计安装方案。
（3）提供的玻璃门应采用钢化玻璃，且符合GB15763.2-2005《钢化玻璃》国家标准技术要求。
（4）玻璃门尺寸较大，安装时做好门框等承重结构加固工作，确保承重能力。
（5）拆卸原有玻璃门时天花公共区域及室内天花导致破损或塌陷需重新安装确保安全。
（6）拆卸原有玻璃门时因门槛石有地弹簧需拆除重新更换。
（7）考虑到需通过该玻璃门搬运展示物，安装时应为玻璃门配备常开模式。
（8）甲方人脸识别机需配备考勤记录功能。
（9）施工现场已有人员办公，施工期间需预留安全通道让员工可以正常上班。
（10）应物业管理要求，进场施工前须完成货梯全程成品防护，避免电梯轿厢、门套、通道墙面地面磕碰刮损，具体防护标准如下：
1、货梯轿厢内部防护轿厢地面、四壁、轿门、轿门套全部采用厚度不低于 0.9mm 夹板全覆盖包裹；夹板与金属饰面之间加铺保护膜隔离，夹板拼接牢固无松动、无尖锐边角外露。
2、货梯出入口至施工区域通道防护
· 地面：满铺 0.9mm 夹板，夹板下方铺垫保护膜，夹板接缝拼接严实，防止推车、材料碾压磨损原地面石材 / 地砖；
· 墙身、柱面：通道两侧墙体、立柱统一使用 0.9mm 夹板竖向全覆盖防护，高度不低于 2m，夹板内衬保护膜，杜绝材料搬运剐蹭墙面涂料、瓷砖。
（11）现场施工安全帽、安全带需提供2026年度第三方检测机构出具的合格检测报告。
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