云南储能2026年文山办公点构3宗建筑物检测鉴定服务零星采购
技术规范书
一、项目情况
（一）房屋基本情况
本项目涉及3宗构建筑物地点，房屋基本情况详见下表：
	序号
	名称
	建筑面积
	地点

	1
	八角亭
	11.45㎡
	云南省文山市建禾东路71号

	2
	挡墙
	1060m³
	

	3
	红砖房
	180㎡
	


二、检测主要鉴定、参考依据标准及规范
[bookmark: _Toc17603][bookmark: _Toc28843][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc26437]（一）检测依据
[bookmark: _Toc1679][bookmark: _Toc18544][bookmark: _Toc26936]1、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)；
2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；
3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；
4、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；
5、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；
6、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；
7、《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）；
8、《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》（JC/T 796-2013）；
9、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）；
（二）结构验算依据
1、《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）； 
2、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
[bookmark: _Toc10828][bookmark: _Toc31113][bookmark: _Toc29404]（三）鉴定评级依据
1、《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016；
2、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；
[bookmark: _Toc2422][bookmark: _Toc22622][bookmark: _Toc20521]（四）参考依据
1、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
2、《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）；
[bookmark: _Toc11403]3、《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）。
三、项目服务具体工作要求
（一）现场检测
需绘制平面图、梁柱尺寸测量、门窗尺寸测量、外观质量检测、地基基础复核、构件混凝土回弹检测、构件保护层检测、构件箍筋间距检测、房屋净高测量、砂浆强度检测、砖强度检测、房屋倾斜观测、抗震措施检查。
（二）出具报告
[bookmark: _GoBack]现场数据计算、绘制电子平面图、结构整体验算分析、抗震模型验算、安全性鉴定分析评级，后续处理意见、建议等。
四、提交成果有关要求
1.按国家有关技术规范、规程的要求和本技术规范书约定的检测项目进行检测，保证检测范围和数量达到国家相关要求。
2、现场检测工作完成后，10个工作日内提交检测报告，报告一式4份。
3、对所出具检测报告或检测结果数据真实性负责，保证报告的有效性、客观性及真实性。
