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修试公司2026年广蓄、阳蓄仓库叉车购置项目技术规范书

一、总则

1.本技术规范书适用于南方的电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司2026年电动叉车购置项目，它提出了该生产车辆的使用环境条件、工作范围、车身配置和技术要求及质量供货等方面的技术要求。

2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行工具设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4.本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5.本技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6.投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

7.投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

8.投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

9.本技术规范书将作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，本技术规范书的工作内容与要求将纳入考核办法中，各投标单位须认真仔细阅读理解。

10.本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

二、项目概述

本项目内容为采购2台电动叉车，1台1.6吨前移式电动叉车，1台3吨平衡重式电动叉车。
三、使用环境条件

使用环境温度：0℃～+40℃；在上述环境条件下，设备能正常可靠工作。

四、采购范围

1.项目采购内容

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	前移式电动叉车
	1.6吨前移式电动叉车
	辆
	1
	车身配置和技术要求详见表1

	2
	平衡重式电动叉车
	3吨平衡重式电动叉车
	辆
	1
	车身配置和技术要求详见表2


2.


范围和界限

（1）本技术规范书适应于所供生产车辆的技术参数、质量检验、包装及运输、售后服务等。

（2）运输条件：火车或汽车。

（3）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按总则第4.条款所规定的有关标准执行。

3.


服务范围

投标方应按技术规范书的要求提供全新的、合格的特种设备车辆车及其附属设备、备品备件、专用工具；所提供的组件或附件如需向第三方外购时，应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
五、应遵循的主要标准
应符合国家特种设备车辆行业认证标准，且应满足最新版本的国家相关标准及规范。
六、车身配置和技术要求

表1.前移式电动叉车配置参数
	项目

	1.操作方式：座驾式；

  1）包裹型座椅，确保司机驾驶时人员的稳定性；

2）带座椅安全开关和安全带，驾驶员离开座椅后，行驶和门架功能自动切断 。

	★2.额定起重量：≥1600kg；

	3.门架类型：三级门架；

	▲4.最大起升高度：≥5700mm

	▲5.自由提升高度：≥1750mm

	▲6.缩回整车高度：≤2450mm

	▲7.蓄电池：叉车专用电池，正常使用续航≥7小时；80V电池容量≥300Ah；

	8.轮胎类型：聚氨脂轮胎；

	9.转弯自动减速：叉车转弯时对转角进行判断及进行车速限制，使车速维持在相对安全范围之内，确保安全且也可减少轮胎磨损；

	四套制动系统：

再生电流制动（松开加速踏板，电机自动制动并回收能量）；

驻车自动制动；

行车开关或踏板制动（行驶过程中操作反向开关或踏板，叉车快速减速制

 动并可改变行驶方向确保安全，同时回收能量）；

制动踏板紧急制动 ；

	▲11.最小转弯半径：≤1700mm；

	12.货叉长度：≥1100mm；

	13.充电机：智能充电机，具备自动检测并充电、充满时自动断电等功能；

	14.门架离地间隙≥60mm；

	15.轴距中点离地间≥40mm；

	▲16.侧移器：整体式，承载能力：≥1600kg；

	17.带棚顶，但不影响司机向上、向前视线（非封闭式）；

	▲18.电机：驱动和提升电机均为交流电机：驱动电机功率≥6.5KW，提升电机功率≥12.0KW

	19.门架提升未端自动减速；

	20.门架前移未端自动减速；

	21.门架回缩未端自动减速；

	22.转向：电子助力转向；

	23.安全保护：电量过低切断提升系统保护电池；

	24.液压操作系统：集中式操作系统，集中式操纵杆可进行门架前后倾,门架提升及下降功能,更高效,可减少司机作业疲劳 ；

	25.倾斜：采用货叉架倾斜；

	26.附加警示灯、工作大灯、后视镜、司机散热风扇、倒车蜂鸟器；

	27.其它配置：按原厂标准配置；

	28.质保期：2年或2000h，以先到为准。


表2.平衡重式电动叉车配置参数
	项目

	1.操作方式：座驾式，带座椅安全开关和安全带，驾驶员离开座椅后，行驶和门架功能自动切断；

	★2.额定起重量：≥3000kg；

	3.门架类型：两节门架；

	▲4.最大起升高度：≥3000mm；

	▲5.自由提升高度：≥150mm；

	▲6.门架缩回高度：≤2300mm；

	▲7.蓄电池：叉车专用电池，正常使用续航≥7小时； 80V电池容量≥570Ah；

	8.轮胎类型：实心轮胎，标配；

	9.转弯自动减速：叉车转弯时对转角进行判断及进行车速限制，使车速维持在相对安全范围之内，确保安全 ，同时也可减少轮胎磨损

	10.驾驶辅助系统(高通过性)：智能动力分配,当一个驱动轮打滑时(如在斜坡或冰上),那么这个驱动轮的动力会减少，另外一个驱动轮获得全部动力；

	四套制动系统：

再生电流制动（松开加速踏板，电机自动减速制动并回收能量）；

驻车制动(手刹)；

行车开关或踏板制动（行驶过程中操作反向开关或踏板，叉车快速减速制动并改变行驶方向，确保安全，同时回收能量）；

制动踏板紧急制动 ；

	▲12.最小转弯半径：≤2300mm；

	13.货叉长度：≥1200mm；

	14.充电机：智能充电机，具备自动检测并充电、充满时自动断电等功能

	15.门架离地间隙≥130mm；

	16.轴距中点离地间≥120mm；

	▲17.侧移器：整体式，承载能力：≥3000kg；

	18.带棚顶，但不影响司机向上、向前视线（非封闭式）；

	▲19.电机：驱动和提升电机均为交流电机：双驱动电机功率≥2*9KW，提升电机功率≥17KW；

	20.转向：液压助力转向；

	21.安全保护：电量过低切断提升系统保护电池；

	液压操作系统：集中式操作系统；

集中式操纵杆可进行门架前后倾,门架提升及下降功能,更高效,可减少司机作业疲劳；

将喇叭开关集成在操纵杆上,增加操纵舒适性及便携性； 

	23.附加警示灯、工作大灯、后视镜、司机散热风扇、倒车蜂鸟器；

	24.其它配置：按原厂标准配置；

	25.质保期：2年或2000h，以先到为准。


注：标“★”和“▲”的技术参数要求必须满足，任一项不满足均否决投标。
七、技术文件










技术文件
要求

1.生产车辆出厂应附带下列文件：

（1）使用保养说明书；
（2）产品合格证书；
（3）出厂检验报告；

（4）生产许可证；

（5）随车工具清单；
八、技术、质量和供货要求
1.严格执行合同中规定货物的设计、制造、出厂试验、包装、发运及交货，投标方对货物的现场安装及其质量检查进行指导、协助现场试验调试 、试运行和验收。

2.保修期：车辆保修按照生产厂家出厂标准执行。

3.合同签订后2个月内投标方把提供的车辆送到招标方指定地点，由招标方验收。

	序号
	名称
	交货地点

	1
	1.6吨前移式电动叉车
	广东省阳春市八甲镇高屋村阳江抽水蓄能电站一期营地

	2
	3吨平衡重式电动叉车
	广东省广州市从化区吕田镇小杉村广州蓄能水电厂仓库


4.所采购产品为免购置税产品，如发生购置税成本由乙方全额承担。

5.投标方负责提供完整的上牌服务，包含在车辆完成全部上牌流程及获得全部必要证件资料之前的期间所有车辆移动成本、油费成本、资料及铁牌本寄送快递成本。

