2026年南方电网科学研究院香雪检测基地安健环标识设计制作服务零星采购技术附件
 
一、项目基本信息
 
南方电网科学研究院实验检测中心（香雪检测基地）已全面建成并投入使用，园区占地约15亩，总建筑面积约11500㎡，包含一次设备检测区、二次设备检测区、业务大厅、低压配电房、公共道路、停车场、公共道路等多个功能区域。目前园区整体存在功能分区、通行指引、安全警示等标识缺失问题，无法满足园区安全、规范管理要求，需系统性开展园区安健环为支撑园区安全、规范运行，需系统开展园区全套安健环标识设计、制作、运输、安装、调试等工作。
 
二、项目实施地点
 
广东省广州市黄埔区华立街3号南方电网科学研究院实验检测中心（香雪基地）
 
三、采购服务范围及核心工作内容
 
[bookmark: _GoBack]本次采购为香雪检测基地全新标识系统新建一体化服务，具体包括现场勘测点位规划、标识排版设计、全套标识定制制作、运输配送、现场安装固定、调平校正、防水加固、现场垃圾清运、成品验收、售后质保等全部工作内容，其中一次设备检测区层高15m，安装标识需配备高空作业车、脚手架及高空作业人员等。
主要标识内容如下：
	序号
	标识类型
	标识名称
	尺寸（cm）
	数量（套）
	材质

	1
	引导指示
	户外导览牌
	120*120
	2
	金属

	
	
	户外立体引导字
	170*90
	20
	金属

	
	
	户外双面引导立牌
	50x50
	7
	金属

	2
	安全警示
	户外施工警示板
	600*190
	30
	防水防划贴纸

	
	
	安全警示字及警示牌
	100*100
	40
	3mm亚克力

	3
	安全宣传
	安全文化墙
	3000*395
	1
	油画布

	
	
	检测区安全展架
	440*310
	4
	金属桁架+画布

	
	
	安全宣传展板
	100*100
	100
	磁吸板

	
	
	
	100*100
	200
	光亮板

	
	
	
	100*100
	10
	铝板


1. 现场勘测规划：供应商进场后对园区楼栋分布、通行路线、功能分区、安装点位实地测量，结合南网视觉形象规范，出具点位排布方案，经甲方确认后方可加工制作；
2. 引导指示类标识制作安装：园区总平面图导视牌、楼栋编号牌、楼层指引牌、功能分区指示牌、通道分流指示牌等，实现全域路线清晰指引；
3. 安全警示类标识制作安装：消防安全提示标识、设备机房警示标识、限速禁行标识、高压区域警示标识、应急疏散指示标识、风险告知类标牌，实现重点区域安全警示全覆盖；
4. 安全宣传类标识制作安装：园区形象宣传广告牌、户外固定式公示宣传栏、室内公告展示栏，满足通知公示、企业文化宣传、业务展示使用需求；5. 成品优化；
5.标识安装完成后校正平整度、加固固定结构，清理施工垃圾与包装废料，配合甲方完成整体验收。
四、工期要求
 
供应商自收到甲方正式中标通知书之日起15个自然日内，完成全部标识勘测、制作、运输、安装、整改、现场清理工作并提请甲方验收。供应商如逾期交付，则每逾期1日，甲方按照中标价格1%扣除违约金，预期超过30日，服务终止。
 
五、核心技术制作要求
 
（一）通用材质技术标准
 
1. 户外标识标牌：主体框架采用加厚铝合金/不锈钢材质，具备防雨、防晒、抗风化、防腐蚀性能；面板采用UV高清喷绘/亚克力透光板材，色彩附着力强，户外长期使用不易褪色、起皮、开裂；
2. 室内宣传栏与标识：板材环保无异味，平整不变形，画面色彩还原度高，透光类标识亮度均匀无频闪；
3. 固定配件：户外安装全部采用不锈钢膨胀螺栓、防水密封胶，杜绝雨水渗入、松动脱落问题，适配广州多雨、高温气候环境。
 
（二）外观与排版技术要求
 
1. 所有标识文字、图标内容必须严格按照甲方提供规范版本制作，无错别字、图案变形、信息错漏；字体样式、配色体系贴合南方电网VI视觉规范，整体风格统一；
2. 标牌尺寸比例协调，安装高度、视角符合人体工程学，室外远距离标识保证远距离清晰醒目，室内标识柔和规整；
3. 宣传栏具备开合检修结构，方便后期甲方更换内部公示海报、通知文件，防水胶条完整密封。
 
（三）安装施工技术要求
 
1. 墙面、立柱、地面落地式标识安装牢固可靠，无倾斜、晃动，落地标牌增加配重结构，抵御大风天气；
2. 施工过程不得破坏园区原有墙面、地面铺装、管线、绿化、消防设施，如因施工造成设施损坏，由供应商无条件修复并承担全部费用；
3. 高空点位安装作业需做好防护措施，避开园区人员通行高峰时段施工，降低对园区正常办公秩序的影响。
 
六、安全文明施工要求
 
1. 供应商进场施工人员须服从甲方园区门禁、安全管理规定，进场报备人员信息，佩戴园区临时通行凭证；
2. 高空作业、用电作业严格遵守国家安全生产规范，配备齐全安全防护用具，施工期间发生人身伤害、财产损毁事故，全部责任由供应商自行承担；
3. 施工废料、包装垃圾、边角材料每日及时清运离场，不得在园区公共区域堆放，完工后施工区域恢复原貌。
 
七、验收标准
 
 完工后供应商提交验收申请，甲方收到验收申请后3个工作日内对标识开展验收，标识材质应满足甲方要求、外观无明显破损、内容排版合理、安装牢固，验收通过后甲乙双方签署送货单；
2. 若存在尺寸偏差、色彩不符、安装松动、内容错误等问题，供应商须在甲方规定时限内免费整改完毕，直至验收合格。
 
八、质保及售后服务要求
 
1. 整体质保期限：自竣工验收合格之日起，户外标识整体质保6个月，室内标识质保1年；质保期内出现褪色、开胶、脱落、非人为破损、五金配件失效等质量问题，供应商免费上门维修、更换配件或重做；
2. 应急售后响应：园区出现标识破损、宣传栏故障等问题，供应商接到甲方报修通知后24小时内响应，广州市区范围内48小时内上门处置；
 
九、其他约定
 施工全过程涉及的物料运输、人工、辅材、垃圾清运、售后维保等全部费用，均包含在合同总价内，甲方无需额外支付其他费用。
