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1  总则
1.1  本招标技术文件适用于广东电网有限责任公司及下属单位的文件智能交换柜购置，它提出了该物资本体及附属材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3  如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在“表13.1 技术差异表”注明，并在对应技术条款中清楚描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
1.7  投标人在响应技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标人有权利要求退货。
1.8  投标人应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。

1.9  投标人应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，本招标技术文件中标注“★”的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。标注“▲”的条款属于重要技术条款，在评标时将作为重点评分项。同时，其他未标注“★”或“▲”的技术条款为一般技术条款，在评标时也将按实际响应程度评分。
1.10  按本招标技术文件的相关要求，中标人（中标候选人）的所投标的物应以规定通信方式支持接入招标人指定的系统。若不满足该接入要求的，则作取消中标资格处理。

2  工作范围

2.1 范围和界限

（1）本招标技术文件适用于所招标的文件智能交换柜，包括其设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

（2）现场安装和调试在招标人的配合下，由投标人完成。

（3）本招标技术文件未说明，但又与设计、制造、装配、运输、包装、保管、安装有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

（1）投标人应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的物资，包括文件智能交换管理系统、文件智能交换柜以及其他附属设备、备品备件、专用工具和仪器等，并进行安装、调试。

投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量向招标人负责，并提供相应出厂和验收证明。

（2）按本招标技术文件的相关要求，系统必须采用有线的通信方式，且只允许与招标人指定的系统（包括并不限于eLink系统）进行通信连接。

（3）投标人负责在招标人的监督和配合下对设备进行调试，现场安装和调试在招标人的配合下由投标人完成，投标人协助招标人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标人应选派有经验的技术人员，对招标人人员免费培训。

（4）投标人应协助招标人解决现场使用中出现的问题。

（5）供货范围一览表

投标人提供的文件智能交换柜，具体规格见表2.1对应的供货范围及需求一览表。

表2.1  供货范围及需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	文件智能交换管理系统
	文件智能交换管理系统是由工作站、交换机、显示器及配套管理系统软件组成，支持接入文件智能交换柜、射频通道门、RFID读写器、球型摄像机、枪型摄像机、网络视频录像机等。

1）系统功能要求：

包括人员管理、交换柜管理、身份鉴权、文件录入/入库、文件送阅/临时出库/退库、文件取阅、文件归还、违规使用手机行为识别告警、消息推送、查询和盘点、系统接入功能，详见技术规范书“专用技术要求”。

2）硬件技术要求：

（1）工作站：CPU主频≧2.0GHz且≧16核，内存≧32GB，硬盘存储容量≧1TB，网口≧2路；USB≧3路；

（2）交换机：二层POE接入交换机，不少于16个百兆以太网口；

（3）显示器：不低于21英寸显示器。
3）★安全可靠要求：

满足安全可靠要求，详见技术规范书“专用技术要求”。
	套
	1
	

	2
	文件智能交换柜（控制主柜）
	文件智能交换柜是由控制主柜、存储副柜组成，支持接入文件智能交换管理系统。

1）结构外观要求：
（1）一个控制主柜与一个或以上存储副柜组合安装，可分离设计或一体设计，需提供效果图/实物图；

（2）控制主柜尺寸不大于600mm*500mm*2000mm（宽*深*高），存储副柜尺寸不大于1200mm*500mm*2000mm（宽*深*高）；

（3）单一存储副柜支持以单储位的方式存放至少40份A4尺寸的文件或文件夹；

（4）柜体使用至少1.2mm镀锌钢板，表面均匀覆漆；
（5）柜体外壳防护等级不低于IP54，须提供第三方检测机构出具的检测报告；

（6）柜体外壳与内部金属件具备防腐蚀与防锈蚀能力并通过盐雾试验，须提供第三方检测机构出具的检测报告；

2）硬件技术要求：

（1）带触控屏一体机（控制主柜），CPU主频≧2.4GHz，内存≧4GB，硬盘存储容量≧128GB，不低于27英寸触控显示屏；

（2）带人脸识别模块（控制主柜），支持人脸活体检测，支持人脸识别成功后自动登录功能；

（3）带声音外放喇叭（控制主柜）；

（4）带在线式UPS电源（控制主柜），备电时间不低于4小时；

（5）带RFID射频识别模块（存储副柜）,识别时长<10s，支持单储位识别与全柜盘点功能；

（6）带储位指示灯模块（存储副柜），取放文件时支持储位灯光提示；
（7）带储位门禁模块（存储副柜），单个储位设置门禁，根据操作指令自动打开，具备开关门状态反馈，支持断电后手动开门，支持储位门禁单独开启和批量开启。

3）★安全可靠要求：

满足安全可靠要求，详见技术规范书“专用技术要求”。
	套
	1
	

	3
	文件智能交换柜（存储副柜）
	
	套
	1
	

	4
	射频通道门
	（1）带RFID射频识别模块；

（2）射频输出功率 0-33dbm（可调节）；

（3）支持至少40个RFID标签同时读取识别；

（4）内置报警灯和蜂鸣器；

（5）内置红外触发装置，能够识别人员进出方向；

（6）支持吸顶/立式安装；
（7）支持违规带离文件识别与声光告警功能，识别时间<5s；

（8）具备射频波约束功能，支持通道门识别范围约束。
	套
	1
	

	5
	RFID读写器
	（1）支持读取RFID标签信息并以文本形式输出；

（2）RFID射频读写距离0-10cm；
（3）带USB接口；

（4）工作电压DC 5V。
	套
	1
	

	6
	球型摄像机
	（1）像素：不低于200万；

（2）焦距：光学变焦，广角端焦距不高于2.8mm；

（3）视频压缩标准：H.264/H.265；

（4）调整角度：水平0～350°，垂直0～90°；

（5）红外照射距离：不低于10米；

（6）接口：有线以太网通信,支持PoE；

（7）接口协议：ONVIF，GB28181。
	台
	1
	

	7
	枪型摄像机
	（1）像素：不低于200万；

（2）焦距：2.8mm；

（3）视频压缩标准：H.264/H.265；

（4）红外照射距离：不低于10米；

（5）接口：有线以太网通信；支持PoE；

（6）接口协议：ONVIF，GB28181。
	台
	1
	

	8
	网络视频录像机
	（1）网络视频输入：不少于8路摄像机接入；

（2）支持POE接口：4路，输出功率：≤200W；

（3）视频解码格式：H.265/H.264；

（4）录像分辨率：包括但不限于1080p/720p/D1。

（5）硬盘接口：1路SATA，含2TB硬盘；

（6）数据存储要求：支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据；

（7）通讯接口：有线以太网通讯；

（8）接口协议： ONVIF，GB28181，NTP等。
	台
	1
	

	9
	RFID标签
	（1）非抗金属型；

（2）可粘贴；

（3）RFID标签与文件智能交换柜和射频通道门的射频识别模块工作频段一致；

（4）RFID标签上需印有RFID电子产品编码（EPC码）。
	枚
	100
	


注：供货周期按自然日计算，自合同签订之日起60天完成供货及安装调试。【备注：专项采购以合同签订之日起60天完成供货及安装调试，框架采购以订单或订单合同签订之日起60天完成供货及安装调试。】
3  应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标人所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标人选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标人已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标人处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：
GB/T 191-2008    包装储运图示标志

GB50348-2018
 安全防范工程技术规范

DL/T 2614-2023
 电力行业网络安全等级保护基本要求
Q/CSG1204009-2015
中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

GB/T22239—2019
  信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181—2022
公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
Q/CSG1204009-2015
中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

国家发展改革委 2024 年第 27 号令
电力监控系统安全防护规定

国能安全[2015]36号
 电力监控系统安全防护总体方案

GB/T 9361-2011
计算机场地安全要求

易联办公系统（eLink系统）接入规范V1.2

4  使用条件

4.1 正常使用条件

所提供的产品应在室内存放使用，正常使用环境条件要求如下：
（1）工作环境温度：(10℃～+40℃；

（2）工作环境相对湿度：≤95％。

4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，项目单位应在技术规范书的相应技术条款中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及技术规范书时向物资部门特别明确。要求投标人按实际使用条件供货。

5  专用技术要求

★安全可靠要求：

1、硬件产品

本项目所采购或租用的设备如涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、SSD、Flash、AI芯片等）需采用安全可靠产品。

2、软件产品

所采购或租用的软件（含所采购设备配套的软件）如涉及的主要软件产品（操作系统、数据库、中间件等）需采用安全可靠产品。

5.1 配置要求

本项目购置包括以下部件：文件智能交换管理系统1套、文件智能交换柜1套、射频通道门1套、RFID读写器1套、球型摄像机1台、枪型摄像机1台、网络视频录像机1台、RFID标签100枚。
5.2 文件智能交换管理系统技术要求

文件智能交换管理系统是由工作站、交换机、显示器及配套管理系统软件组成，支持接入文件智能交换柜以及其他附属部件，包括射频通道门、RFID读写器、球型摄像机、枪型摄像机、网络视频录像机等。
5.2.1 系统功能要求

（1）人员管理：文件智能交换管理系统设置包括并不限于系统管理员、文件管理员、取阅人员等角色，系统管理员登录文件智能交换管理系统可对多用户信息进行登记，并根据操作权限需要将用户设定为不同的角色。

（2）交换柜管理：系统管理员在工作站登录文件智能交换管理系统，可对文件智能交换柜进行管理，包括对储位门禁和指示灯进行启用和禁用，单独或批量控制，对RFID射频识别模块进行配置。
（3）身份鉴权：文件智能交换管理系统接入文件智能交换柜，并支持在文件智能交换柜进行人脸识别和账号密码两种方式鉴权登录，通过后才能进行相应角色权限的操作。
▲（4）文件录入/入库：文件管理员在工作站登录文件智能交换管理系统，将所需传阅的文件信息录入到系统中，并与RFID标签一一绑定。完成录入后，文件管理员在文件智能交换柜进行鉴权登录，能够选择入库操作，将文件投递到文件智能交换柜中，文件智能交换管理系统将自动更新文件数据，此过程文件智能交换柜相应储位伴有灯光等提示，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲（5）文件送阅/临时出库/退库：在执行文件送阅、临时出库或退库操作时，文件管理员在文件智能交换柜通过身份鉴权后，可执行一份或多份文件的单一操作，此过程文件智能交换柜相应储位应伴有灯光等提示，成功取出文件后，文件智能交换管理系统将自动更新文件数据，若文件管理员将文件带离存放室，射频通道门不应声光告警，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲（6）文件取阅：当人员被指定为取阅人员，将获得相应的文件取阅权限，在文件智能交换柜通过身份鉴权并取出一份或多份授权文件，此过程文件智能交换柜相应储位伴有灯光等提示，成功取出文件后文件智能交换管理系统将自动更新文件数据，若取阅人员将文件带离存放室，射频通道门应声光告警，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲（7）文件归还：文件取阅并办理完毕后需要归还入库（退库除外），文件管理员或取阅人员在文件智能交换柜完成鉴权后，可将一份或多份文件归还到文件智能交换柜内，此过程文件智能交换柜相应储位伴有灯光等提示，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲（8）违规使用手机行为识别告警：文件智能交换管理系统连接视频监控设备，能够主动识别人员在存放室内违规使用手机拍照、录像、通讯等行为，并记录留档，同时推送告警消息，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

▲（9）消息推送：可推送消息通知，类型包括并不限于新增待阅文件提醒、临期未阅文件提醒、超期未阅文件提醒、违规使用手机提醒、违规带离文件提醒等，须提供第三方检测机构出具的检测报告。

（10）查询和盘点：支持查询操作权限内所有文件的状态并提供数据统计看板，支持对文件智能交换柜的文件在库情况进行盘点，支持查询操作日志。
▲（11）系统接入：支持与招标人指定的通讯系统（包括并不限于eLink系统）进行通信连接并推送消息，需提供完整的系统接入方案，并提供以往实践案例证明。

5.2.2 硬件技术要求

（1）工作站：CPU主频≧2.0GHz且≧16核，内存≧32GB，硬盘存储容量≧1TB，网口≧2路；USB≧3路；

（2）交换机：二层POE接入交换机，不少于16个百兆以太网口；
（3）显示器：不低于21英寸显示器。
5.2.3 ★安全可靠要求

投标人所提供的文件智能交换管理系统需要满足安全可靠要求，具体内容如下：
1、工作站

（1）所提供产品的标准不得低于《工作站政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》（桌面操作系统部分）要求，且CPU和操作系统的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果（安全可靠测评结果详见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七和附件八，并以正式公告结果为准）。

（2）所提供产品的CPU、主板、内存、固态硬盘、显卡、操作系统等需采用安全可靠品牌，符合安全可靠要求。

（3）所提供产品的数据库（如有）标准不得低于《数据库政府采购需求标准（2023版）》要求，且数据库的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果（安全可靠测评结果详见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七和附件八，并以正式公告结果为准）。

（4）所提供产品的中间件（如有）需要满足安全可靠要求。

2、交换机
所提供产品的CPU、DRAM颗粒、Flash、交换转发芯片等配置信息须同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（见附件九及相关附表）。

5.3 文件智能交换柜技术要求

文件智能交换柜是由控制主柜、存储副柜组成，支持接入文件智能交换管理系统。
5.3.1 结构外观要求
▲（1）一个控制主柜与一个或以上存储副柜组合安装，可分离设计或一体设计，需提供效果图/实物图；

（2）控制主柜尺寸不大于600mm*500mm*2000mm（宽*深*高），存储副柜尺寸不大于1200mm*500mm*2000mm（宽*深*高）；
（3）单一存储副柜支持以单储位的方式存放至少40份A4尺寸的文件或文件夹；

（4）柜体使用至少1.2mm镀锌钢板，表面均匀覆漆；
▲（5）柜体外壳防护等级不低于IP54，须提供第三方检测机构出具的检测报告；

▲（6）柜体外壳与内部金属件具备防腐蚀与防锈蚀能力并通过盐雾试验，须提供第三方检测机构出具的检测报告；

5.3.2 硬件技术要求

（1）带触控屏一体机（控制主柜），CPU主频≧2.4GHz，内存≧4GB，硬盘存储容量≧128GB，不低于27英寸触控显示屏；

（2）带人脸识别模块（控制主柜），支持人脸活体检测，支持人脸识别成功后自动登录功能；

（3）带声音外放喇叭（控制主柜）；

（4）带在线式UPS电源（控制主柜），备电时间不低于4小时；

（5）带RFID射频识别模块（存储副柜）,识别时长<10s，支持单储位识别与全柜盘点功能；

（6）带储位指示灯模块（存储副柜），取放文件时支持储位灯光提示；
（7）带储位门禁模块（存储副柜），单个储位设置门禁，根据操作指令自动打开，具备开关门状态反馈，支持断电后手动开门，支持储位门禁单独开启和批量开启。
5.3.3 ★安全可靠要求
投标人所提供的触控屏一体机(文件智能交换柜（控制主柜）)需要满足安全可靠要求，具体内容如下：
（1）所提供产品的标准不得低于《一体式计算机政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》（桌面操作系统部分）要求，且CPU和操作系统的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果（安全可靠测评结果详见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七和附件八，并以正式公告结果为准）。

（2）所提供产品的CPU、主板、内存、固态硬盘、显卡、操作系统等需采用安全可靠品牌，符合安全可靠要求。

（3）所提供产品的数据库（如有）标准不得低于《数据库政府采购需求标准（2023版）》要求，且数据库的安全可靠等级不得低于Ⅰ级，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果（安全可靠测评结果详见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七和附件八，并以正式公告结果为准）。

（4）所提供产品的中间件（如有）需要满足安全可靠要求。

5.4 射频通道门技术要求

（1）带RFID射频识别模块；

（2）射频输出功率 0-33dbm（可调节）；

（3）支持至少40个RFID标签同时读取识别；
（4）内置报警灯和蜂鸣器；

（5）内置红外触发装置，能够识别人员进出方向；

（6）支持吸顶/立式安装；
（7）支持违规带离文件识别与声光告警功能，识别时间<5s；

（8）具备射频波约束功能，支持通道门识别范围约束。

5.5 RFID读写器技术要求
（1）支持读取RFID标签信息并以文本形式输出；

（2）RFID射频读写距离0-10cm；
（3）带USB接口；

（4）工作电压DC 5V。
5.6 球型摄像机技术要求

（1）像素：不低于200万；

（2）焦距：光学变焦，广角端焦距不高于2.8mm；

（3）视频压缩标准：H.264/H.265；

（4）调整角度：水平0～350°，垂直0～90°；

（5）红外照射距离：不低于10米；

（6）接口：有线以太网通信,支持PoE；

（7）接口协议：ONVIF，GB28181。

5.7 枪型摄像机技术要求

（1）像素：不低于200万；

（2）焦距：2.8mm；

（3）视频压缩标准：H.264/H.265；

（4）红外照射距离：不低于10米；

（5）接口：有线以太网通信；支持PoE；

（6）接口协议：ONVIF，GB28181。

5.8 网络视频录像机技术要求

（1）网络视频输入：不少于8路摄像机接入；

（2）支持POE接口：4路，输出功率：≤200W；

（3）视频解码格式：H.265/H.264；

（4）录像分辨率：包括但不限于1080p/720p/D1；

（5）硬盘接口：1路SATA，含2TB硬盘；

（6）数据存储要求：支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据；

（7）通讯接口：有线以太网通讯；

（8）接口协议： ONVIF，GB28181，NTP等。

5.9 RFID标签技术要求

（1）非抗金属型；

（2）可粘贴；

（3）RFID标签与文件智能交换柜和射频通道门的射频识别模块工作频段一致；

（4）RFID标签上需印有RFID电子产品编码（EPC码）。

6  试验项目及要求

上文明确要求提供第三方检测报告的条款须提供第三方检测报告证明；其他技术条款可采用提供设备出厂证明材料（如说明书、出厂检验记录等）或第三方检测报告进行证明。

6.1 结构和外观检查

（1）试验方法

对文件智能交换柜进行结构和外观方面的检查。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求，详见“5.3.1 结构外观要求”第1-4点。
6.2 功能检验
（1）试验方法

对文件智能交换管理系统按照设备及系统功能要求，对本技术规范书规定的技术参数提供检测试验报告。

（2）判断准则

应满足本技术规范书规定的相关技术要求，详见“5.2.1 系统功能要求”。

6.3 防护等级试验
（1）试验方法

对文件智能交换柜依据GB/T 4208-2017中规定的试验要求和方法进行试验。

（2）判定准则

应满足本技术规范书规定的相关技术要求，详见“5.3.1 结构外观要求”第5点。

6.4 盐雾试验
（1）试验方法

对文件智能交换柜依据GB/T 2423.17-2008中规定的试验要求和方法进行试验。
（2）判定准则

应满足本技术规范书规定的相关技术要求，详见“5.3.1 结构外观要求”第6点。

7  检验规则

设备检验分为第三方检测试验和出厂检验，试验项目按表7.1所列规定执行。

表7.1 检验项目

	序号
	试验项目分类
	检验项目
	依据
条款
	第三方检测试验
	出厂检验

	1
	结构和外观检查
	结构和外观检查
	6.1
	○
	●

	2
	功能检验
	功能试验
	6.2
	●
	●

	3
	防护等级试验
	防护等级试验
	6.3
	●
	○

	4
	盐雾试验
	盐雾试验
	6.4
	●
	○

	
	注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目；

注2：功能检验不包含数据传输规约测试。


7.1 第三方检测试验

第三方检测试验应该是制造厂家将设备送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具检验报告。

7.2 出厂检验

每台设备出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

8  技术文件要求

投标人应承诺在合同期内提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标人应承诺提供招标人提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版2套。投标人提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。

设备出厂时，应随同产品提供下述文件或资料：

（1）产品合格证明书；

（2）使用维护必要的使用说明书；

（3）设备清单；

（4）权威部门的检测报告，产品的检测时间、检测有效期及检测机构；

（5）备用件一览表。

9  包装、运输、安装及质量保证

9.1 包装

供方所供的设备，均遵照国际通用标准及成套设备包装技术要求进行，箱内设备采取防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输和吊装、卸货的要求。凡需方的要求与下述不同时，按需方的要求进行。

1、供方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

2、供方将包装所有供货设备(包括备品备件)，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

3、包装及装箱时，设备的内部和外部均保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

4、设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

5、附件，采用上述同等条件包装及装箱。

6、内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、安装使用说明书、装箱单及需方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号等。

7、箱内装入的设备、部件及附件，有明显的标记与标签，注明有部件号、名称及数量等，标签所标内容与装箱单一致。

包装箱标志和贮存的有关要求如下：
（1）每个包装箱的二个面上用文字标明下列项目：

设备名称和型号

箱的序号/总箱数（若有）

毛重和净重（ kg）

制造厂名称、地址 

外形尺寸（长×宽×高）

其余必须的运输标志，包括“小心”、“向上”、“防潮”、“易碎”、和“勿倒”等注意事项。

（2）供方提供设备存放条件和要求，包括定期贮存和维护的要求，以保证设备在贮存期间不至损坏。

（3）随产品提供的技术文件：

装箱清单一式二份

产品出厂合格证明书一式二份

设备现场安装、使用维护说明书一份
9.2 运输

设备在运输过程中防止日晒雨淋、碰撞，外包装设计应考虑防振，以免运输过程中受损，应有防坚硬物撞击损坏的措施。设备运输途中的温度可在-25℃～55℃范围之间。短时（不超过24h）最高温度可达70℃。超出上述范围，可由用户和制造厂协议商定。
9.3 安装

设备包安装，安装和测试由投标人负责，投标人须提供典型的安装施工方案，设备必须按要求接入指定的系统（包括但不限于eLink系统），否则供货验收不合格，设备将回退供货商。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

对于垂直安置的柜体，最大倾斜度不超过2°。所有部件室内安装需保证单元模块的配合使用。

招标人为投标人提供必要的施工条件，投标人须在招标人提供的以下设施条件范围内进行实施，具体如下：

（1）投标人提供的设备尺寸须满足室内面积和高度要求；

（2）投标人在室内进行电源和网络的布线，须在招标人知情并同意的情况下进行，投标人提供的设备需要通过网络进行系统对接的，必须具备有线网络的通信条件，不得采用无线通信方式。

9.4 质量保障

（1）全部设备必须是全新未使用过的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标人应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护,质保期自所有设备安装调试完成验收合格签字之日起不少于 3 年（含）。
（2）投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标人的外购件在内）均应符合本标准的规定。

（3）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

（4）投标人应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10  技术参数和性能要求响应表

投标人应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表10.1）中“投标人保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标人保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10.1技术参数和性能要求响应表（技术参数和性能要求详见上述“5专用技术要求”）。

表10.1 技术参数和性能要求响应表

	序号
	名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


11  零配件

11.1 必备的零配件、专用工具和仪器仪表

投标人应向招标人提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表11.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。
表11.1必备的零配件、专用工具和仪器仪表清单 
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


11.2 推荐的零配件、专用工具和仪器仪表

投标人向招标人推荐另购的零配件、专用工具和仪器仪表见表11.2。
表11.2  推荐的零配件、专用工具和仪器仪表清单
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


12  主要材料来源

投标人应按表12.1如实填写主要材料来源。
表12.1  主要材料来源一览表

	序号
	材料名称
	型号规格
	生产厂家
	检测报告编号
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	
	


13  技术差异表

投标人应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。
表13.1 技术差异表 
	序
号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


无差异时，上表中用无表示。

投标人：                盖章：
14  投标人需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标人应通过书面形式提交，并加盖公章。
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附件三：安全可靠测评结果公告（2024年第2号）
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附件四：安全可靠测评结果公告（2025年第1号）
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附件五：安全可靠测评结果公告（2025年第2号）
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附件六：安全可靠测评结果公告（2025年第3号）
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附件七：安全可靠测评结果公告（2026年第1号）
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附件八：安全可靠测评结果公告（2026年第2号）
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附件九：承诺函及其附表

承诺函
致：广东电网有限责任公司  
我公司承诺XX中物资品类XX标的XX的投标产品XX品牌XX型号设备在附表所列信息真实有效。若违反本承诺，贵公司有权依据相关规定对我方进行处理，我方愿承担由此导致的各类风险。
特此承诺！
                                        设备厂商名称：XX                                                                             
                                          (公章或电子章）
                                           日期：         年      月      日
（备注：本承诺含需附带相关设备品牌型号及芯片信息表）

附表1：
	XX品牌XX型号设备

	设备类型
	设备厂商名称
	设备型号
	芯片类型
	单设备国产芯片数量（颗）
	单设备非国产芯片数量（颗）

	交换机（文件智能交换管理系统）
	
	
	CPU
	
	

	
	
	
	DRAM颗粒
	
	

	
	
	
	FLASH
	
	

	
	
	
	交换转发芯片
	
	


附表2：

	芯片信息表

	设备类型
	设备品牌型号
	芯片类型
	芯片厂家
	型号
	芯片设计单位（全称）
	注册地址
	境内/境外
	注册信息是否包含“集成电路设计”
	是否具有独立法人
	集成电路设计的机构地址（实际研发地点）
	境内/境外
	芯片制程（nm）
	芯片制造单位（全称）
	地址
	境内/境外
	芯片封装单位（全称）
	地址
	境内/境外
	芯片测试单位（全称）
	地址
	境内/境外

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：如果封装测试在一起，就写同样的信息即可
