[bookmark: _Toc15706]附录H
零星采购项目要求
	采购单位
	海南电网有限责任公司输电运检分公司
	采购承办部门（中心）
	机巡作业中心

	采购项目名称
	基于载重无人机远程防控孔明灯装置制作材料
	采购概算金额
（万元）
	4.7

	项目类别
	□工程  ☑货物  □服务
	资金来源
	输电分公司2026年创新项目成本预算

	采购品类及数量
	序号
	名称
	规格型号/主要技术、商务要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	计划交付日期

	
	1
	孔明灯俘获钩爪装置
	1.耐高温合金钩爪（J 型带针刺）定制J型，铝板1块
2.碳纤维板材，2块
3.大扭矩驱动电机，1套
4.传动连杆，圆钢，10根
5.耐高温橡胶密封圈若干
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	2
	环保型灭火装置
	1.高压喷头，2-3组
2.微型电动舵机，2组
3.密封存储仓，工程塑料2斤
4.耐腐蚀软管+快速接头若干
5.各种阀，若干
6.减震橡胶垫若干
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	3
	电源通信模块
	1.输入 12~24V，多路独立稳压输出1套
2.无线通信模组2套
3.防水外壳2-3套
4.过载保护元件3-5套
5.接线端子、各种接头若干
6.各类辅助装配工具套装若干
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货


说明：上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：
目前海南电网主网机巡作业时，孔明灯作为传统节庆活动用品，常因风力或操作不当缠绕在高压输电线路、变电站设备上，导致短路、跳闸甚至火灾，严重影响电力系统安全。据统计，我国每年因孔明灯引发的电力故障超千起，经济损失达数亿元。在海南省内有节日然后孔明灯的习俗，近几年海南电网公司因孔明灯误碰导线引起设备故障不在少数，现在是建设海南自贸港的关键时期，对电网稳定运行也有更高的要求，消除孔明灯对电力设备的危害迫在眉睫。
本项目通过研制“基于载重无人机远程防控孔明灯装置制作材料”，设计孔明灯俘获钩爪、环保型灭火装置、电源通信模块。利用无人机搭载防控孔明灯机械装置实现对危害输电线路安全稳定运行的孔明灯进轨迹牵引、外形破坏、结构损毁等作业，解决人工无法控制孔明灯轨迹及落点难题，保障电力设备不因孔明灯缠绕在高压输电线路、变电站设备上，导致短路、跳闸甚至火灾问题发生，大幅降低其对电力系统安全严重影响。
[bookmark: _GoBack]二、资质要求：
法人身份证、营业执照、相关资质证明。
三、相关技术要求：
符合技术规范书要求（详见技术规范书）。
四、服务相关要求：
1.设备的免费质保期不低于1年。
2.投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。
五、交付标准：
本项目采购孔明灯俘获钩爪装置、环保型灭火装置、尼龙玻纤维、电源通信模块等材料，为最终基于载重无人机远程防控孔明灯装置研制提供研制开发所需的所有材料。（含相关配件及辅材，包括但不限于螺栓、螺母、垫圈等各类紧固件）。
六、商务及报价要求：
1.报价方式为总价包干报价，报价低于概算价50%或最低价低于除最低价外的平均报价25%应要求提供成本分析报告，未按要求提供或者报告未能合理说明原因的，可进行否决处理，且报价文件加盖单位公章；
2.报价为含税总价，需开具增值税专用发票，报价金额包含完成本项目全部工作内容的所有成本、费用，采购人无需另行支付任何其他费用；
3.付款账户必须为成交供应商对公账户，不接受委托收款、第三方代收；
4.本项目为载重无人机远程防控孔明灯装置制作材料供货、配套服务，按中标价进行签订合同并结算。
七、其他要求：
1.本项目所包含的的材料、质量检验全部由投标方提供；
2.投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目；
3.投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该项目，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用；
4.投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用；
5.招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。
