关于采购防护服参数要求的技术说明
本次拟采购9套防爆防护服。
[bookmark: _GoBack]防护服参数要求：
防护服应含：1、全身防护服（护颈、护上臂、护下臂、护前胸、护手套、护肘、护大腿、护裆、护膝、护小腿、护脚）；2、铁丝网防暴头盔；3、背包。
防护面积：不少于1.2㎡，
尺寸：符合165CM-185CM身高的人员穿着
材质：防护外壳采用PE加纤维特质塑料制成
执行标准：GA 420-2008防暴服
吸能性能：以120J动能冲击防护层
蓄燃时间：≤10S
温度：-2°C~+45℃
插扣强力：>500N
尼龙搭扣的扣合强度：>7.0N/㎡
连接带强力：>2000N
前胸及裆部：≥0.1㎡
后背：≥0.1㎡
上肢（双肢计）:≥0.18㎡
下肢（双肢计，含脚背）:≥0.3m

参考图片：

防护服：
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