1.项目名称：东莞供电局2026年"位置之眼-GIS 设备刀闸位置显示装置"项目加工费零星采购

2.项目编号：031900KZ25070249
3.项目类别（服务/货物）：服务

4.承办部门：东莞供电局变电管理一所

5.报价方式（总价报价/下浮点报价）：总价报价

6.项目概算金额（元）：33400.00

7.最高限价（元）：33400.00
8.采购数量（套/个）：1 

9.服务期（根据项目实际服务期填写）：自成交通知书发出之日起至2026年10月30日
10.是否提供证明文件（是/否）：是

11.所需证明文件（如填是，请填写需供应商提供具体文件，如资质要求等）：（一）资格条件：1、近三年(2023-2025年)承担同类项目经验。（二）所需证明材料：1、营业执照；2、至少提供1份近三年(2023-2025年)承担同类项目的证明材料(可提供合同，成交通知书或发票等任意一份材料);3、驻点办公承诺书；4、成本分析报告（如有：成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其它项目应用过的经验等，未提供成本分析报告或提供的成本分析报告不符合上述要求视为原则性不响应采购要求，做否决投标处理）。

12.推荐原则：推荐报价最低的供应商成交

13.公告发布天数（天）（不能少于5天）：5
14.项目概况（作为采购公示的项目介绍，描述清楚具体要开展的工作及达到的效果等）：

一、基本项目情况：

项目针对传统 GIS 设备刀闸位置人工检查存在的人力成本高、效率低、误判及安全隐患大等痛点，拟研发集成光源、实时视频采集和无线传输功能的显示装置，替代原有螺栓紧固式盖板，实现免拆卸、单人操作、远程可视的智能化检查模式。项目核心运用 PWM 调光、4G 远程通信等技术，装置兼具一键唤醒、长续航等特性。成果应用于变电站 GIS 刀闸设备操作，可提升作业安全与效率，推动刀闸位置判断检查的数字化、智能化升级。

二、项目具备主要功能

1、密封开合：采用可重复开合密封结构，替代传统螺栓紧固式盖板，免拆卸直接开启，有效防范外部异物侵入。

2、智能照明：集成可调光 LED 补光灯，消除观察阴影盲区。

3、远程可视化：搭载高清微型摄像头，支持 4G/APN卡将照片或视频传输至物联网平台，支持远程查看、拍照存档。

4、远程测控：支持装置远程开关。

5、低耗续航：具备自唤醒、休眠功能，无操作时自动休眠，内置锂电池结合低功耗策略，单次满电续航≥6 个月。
三、加工内容：（1套）

主控模块加工：加工适配装置的低功耗 PCB 板，确保模块稳定适配装置的运行工况。

电源模块加工：内置 3000mAh 锂电池，完成电池管理模块、充放电保护电路及 Type-C 充电接口的焊接与集成。

通讯模块加工：采用工业级 4G/ Cat1 通信单元。

外壳加工：采用 ABS 高强度工程塑料完成外壳注塑成型，满足 IP65 防护等级。

组装加工：完成主控模块、电源模块、通信模块、摄像补光模块的集成装配，确保出厂质量合格。

四、其他配合要求：

①供应商须承诺至少安排两人专职驻点（驻点员工为供应商单位的正式员工，非第三方企业员工）与甲方对接跟进项目工作（时间不少于 3个月），并配合完成加工后装置的功能测试、优化完善、功能整改以及后期开展的试点应用等工作；

②供应商配合甲方至少完成 1 项发明专利技术交底书、并申请受理；

③供应商配合甲方至少完成 1 项软件著作权登记；
④供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套材料设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；加工装置完成后，甲方将进行第三方检测，如委托检测不合格，将判定为履约不合格；

⑤特别说明:供应商如不能按质按时供货，将按照“中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则”对供应商采取扣分处罚。

⑥按照项目规范性管理要求，同一项目材料、加工采购成交单位不允许为同一家单位。

现委托厂家对本装置按技术要求进行加工（主控模块加工、电源模块加工、通讯模块加工，外壳加工，组装加工等），满足现场作业人员的实用化技术要求。
