零星采购报价要求
项目名称：广蓄A厂上下库闸门底坎水下检查及修复服务零星采购
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	       年   月   日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1
	上库#1闸门底坎水下检查
	上库闸门底坎尺寸约5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，携带水下设备检查
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	2
	上库#1闸门底坎修复
	上库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，水下修复预估速凝水泥砂浆数量0.075方
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	3
	上库#2闸门底坎水下检查
	上库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，携带水下设备检查
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	4
	上库#2闸门底坎修复
	上库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，水下修复预估速凝水泥砂浆数量0.075方
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	5
	下库#1闸门底坎水下检查
	下库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，携带水下设备检查
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	6
	下库#1闸门底坎修复
	下库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，水下修复预估速凝水泥砂浆数量0.075方
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	7
	下库#2闸门底坎水下检查
	下库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，携带水下设备检查
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	8
	下库#2闸门底坎修复
	下库闸门底坎尺寸5.6米*1.35米，距离地面高度30~40米，水下修复预估速凝水泥砂浆数量0.075方
	3天
	广蓄电厂
	
	
	
	
	1
	次
	
	
	

	※验收标准（必填）：1、完成修复后，需结合排水时验证封水效果，底坎密封面应无漏水。2、出具完工报告或竣工报告。

	※支付条件（必填）：完成检查及维修后，提供完工报告或竣工报告、全额发票等所需结算资料后60日内付款。

	资质条件要求：
1.投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；
2. 投标人应具有中国潜水救捞行业协会颁发的在有效期内的潜水作业安全证书，附件需上传相关证书；
3. 投标人应具有中国潜水救捞行业协会颁发的在有效期内的潜水服务能力与信用等级证书（二级及以上），附件需上传相关证书；
4. 具备有效期内住房与城乡建设部门颁发的安全生产许可证书，附件需上传相关证书；
5. 承接本项目投标人至少需配备2名以上具有中国潜水救捞行业协会颁发的在有效期内的潜水员证的技术人员，附件需上传相关证书。

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：
1. [bookmark: _GoBack]底坎修复工作实行总价包干，包括但不限于凿毛、植筋、除锈、浇筑砂浆等工作，修复过程所产生的材料费、人工费、机械费、工艺费、运输费等一切相关费用由承接单位承担，发包人不再另行支付任何费用。
2. 发票需开具增值税专用发票。
3. 零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。
4. 成交通知书发布后需至广蓄电厂现场开展安全教育培训及考试，考试合格后方可开展现场作业，培训期间所产生的食宿费，交通费等支出，由承接单位承担。
5. 承接单位安排安全技术人员到施工地点期间所产生的食宿费，交通费等支出，由承接单位承担。
6. 本项目采购清单所列数量均为预估数量，按甲方要求及实际完成的工作量据实结算。相关工作须配合甲方检修工期开展。
7. 系统报价时，需补全此表中各分项对应“不含税金额，单价税额，税率，含税单价，不含税金额合计，合计税额，价税合计”，作为附件（打印，盖章，扫描，上传）。
8. 附件图纸为闸门图纸，供参考。

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



