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[bookmark: _Toc26237]1.项目背景
为进一步提高公司生产效率及检测效率，确保公司生产业务的持续高效开展，需零星采购适配产品机加工、装配及检测的专业设备，搭建柔性产线，实现产品装配效率、检测效率的双重提升。
[bookmark: _Toc5383][bookmark: _Toc32074]2.项目需求内容
本次零星采购物资包括绝缘操作台、台式冲床、激光打标机、电动批示、攻丝刀、直流电阻测试仪及绝缘电阻测试仪。在协议签订后，中标方需完成设备的供货、运输、安装调试、技术培训、售后保障全流程服务，确保设备可稳定接入柔性产线，与产线其他环节适配联动，实现设计产能与效率目标。
[bookmark: _Toc9935][bookmark: _Toc32693]3.技术要求
[bookmark: _Toc8939]3.1外观质量
3.1.1设备的厂标、型号规格、参数标识、安全警示标识应清晰可辨，无涂改、无脱落，标识内容符合国家相关标准要求。
3.1.2设备金属结构件表面应光洁、平整，不应有裂纹、变形、锈蚀等缺陷；焊接部位应饱满、无虚焊、无焊渣，重要承力部位不应有缩松、气孔、砂眼等影响结构强度的缺陷。
3.1.3设备紧固件表面不应有锌瘤、锌渣、锈蚀，螺纹应光整无滑牙，螺杆、螺母均不应有裂纹，螺杆头部应印有性能等级标记，紧固件选型应与设备使用场景、载荷需求匹配。
3.1.4设备电气部件接线应规整，绝缘层无破损、无老化，线束固定牢固，无裸露带电部位，电气箱内部布局整洁，具备防水、防尘、防误触防护措施。
[bookmark: _Toc32022]3.2尺寸和公差
3.2.1所有设备应按规定程序批准的图样制造，供货时需提供设备关键尺寸、安装尺寸、接口尺寸的详细参数，确保可适配柔性产线的整体布局与安装需求。
3.2.2设备的尺寸及公差应保证设备满足规定的机械性能、装配精度要求，未注尺寸偏差的部位。
3.2.3设备安装尺寸、工位间距、操作高度应符合人体工程学要求，适配产线操作人员的常规作业习惯，降低作业疲劳度，提升作业效率。
[bookmark: _Toc6565]3.3产品技术要求
3.3.1所有设备需具备良好的柔性适配性，可适配公司产品的装配、加工、检测需求，满足柔性生产模式需求。
3.3.2设备操作应具备安全性、便捷性，具备完善的安全防护装置，如急停按钮、过载保护、漏电保护等，符合国家安全生产相关标准要求，避免作业过程中出现安全事故。
3.3.3所有设备需提供完整的产品合格证、使用说明书、维修手册等技术资料，进口设备需提供报关单、原产地证明等相关文件。

[bookmark: _Toc10194][bookmark: _Toc8057]4.设备专项技术要求
[bookmark: _Toc9575]4.1绝缘操作台
4.1.1设备规格：台面尺寸（长度×宽度）1.5米×0.6米，整体高度1.8m，配套LED照明灯管，满足昏暗环境作业需求。
4.1.2台面采用高强度绝缘材料制造，绝缘性能符合国家相关标准，保障带电作业、电气产品装配的安全性。
4.1.3操作台结构应稳固，具备可调节水平的支撑脚，可根据产线布局、作业需求调整台面高度与水平度，台面承重不低于100kg，无变形、无晃动。
4.1.4配套的照明灯管应具备防眩光设计，照度不低于500lux，可均匀覆盖整个操作台面，满足装配、检测的视觉需求。
[bookmark: _Toc3981]4.2台式冲床
4.2.1设备型号：JB04-4T 电动按钮款，公称压力不低于40kN，滑块行程不小于40mm，最大闭合高度不小于320mm，满足产品冲压、铆接、成型等加工需求。
4.2.2设备机身应采用高强度铸铁制造，具备足够的刚度与强度，抗变形能力强，可承受额定压力下的连续作业，无机身变形、振动过大等问题。
4.2.3设备采用电动按钮控制，操作便捷，具备单次冲压、连续冲压模式切换功能，冲压精度稳定，保障产品加工尺寸的一致性。
4.2.4设备配备完善的安全防护装置，包括双手操作按钮、急停按钮、过载保护装置等，避免误操作导致的安全事故，符合冲压设备安全防护相关国家标准。
4.2.5设备滑块行程、闭合高度可根据加工需求进行微调，适配不同规格产品的加工需求，具备良好的柔性适配性，换产调整便捷。
[bookmark: _Toc22202]4.3激光打标机
4.3.1设备型号：G20-SD，配套工业控制电脑，可实现产品标识、二维码、条形码、序列号、logo等内容的高精度打标，满足产品追溯、标识管理的需求。
4.3.2激光功率不低于20W，打标精度不低于±0.1mm，打标速度不低于2000mm/s，可在金属、塑料、绝缘材料等多种材质表面实现清晰、耐磨、不可擦除的打标效果。
4.3.3设备配套的工业电脑应具备稳定的运行性能，搭载打标专用控制系统，支持图形、文本、变量、二维码等多种打标模式，实现自动打标、数据同步，适配柔性产线的自动化生产需求。
4.3.4设备具备良好的适应性，打标范围可根据产品规格调整，支持快速换产，不同产品的打标程序可一键切换。
[bookmark: _Toc17408]4.4电动批士（电动螺丝刀）
4.4.1设备型号：BSL-B102E，采用无刷电机，具备大扭力输出，扭力范围覆盖0.4-3.5N.m，可适配不同规格螺丝的锁付需求，满足产品装配的锁付精度要求。
4.4.2无刷电机应具备高寿命、性能好、故障率低的特点，扭力输出稳定，重复扭力精度不低于±5%，确保螺丝锁付扭矩的一致性，避免锁付过紧或过松的问题。
4.4.3设备具备无段扭力调节功能，可根据螺丝规格、产品锁付需求精准调整扭力值，支持正反转切换，操作便捷，可适配产线不同工位的锁付作业需求。
4.4.4设备配套的电源适配器应具备过载保护、短路保护、漏电保护功能，供电稳定，可适配车间常规供电电压，满足产线工位的作业范围需求。
4.4.5设备手柄符合人体工程学设计，握持舒适，长时间作业无明显疲劳感，适配流水线连续作业的需求。
[bookmark: _Toc30906]4.5攻丝刀
4.5.1设备规格：M8攻丝刀，适配M8规格螺纹孔的加工需求，可在合金钢、不锈钢、碳钢材料等工件表面实现高精度螺纹加工，满足产品装配的螺纹孔加工精度要求。
4.5.2攻丝刀应采用含钴高速钢材料制造，具备高硬度、高耐磨性、高韧性的特点，可承受连续攻丝作业的磨损。
4.5.3螺旋槽设计应具备良好的排屑性能，可有效排出攻丝过程中产生的切屑，避免切屑堵塞导致的螺纹损坏、刀具磨损过快等问题，适配盲孔、通孔的攻丝加工需求。
4.5.4先端设计应具备良好的导向性能，可精准定位攻丝位置，避免攻丝过程中出现位置偏移、螺纹歪斜等问题，保障螺纹孔的位置精度与尺寸精度。
4.5.5攻丝刀适配常规电动攻丝机、钻床等设备的接口规格，安装便捷，可快速更换，适配柔性产线的生产需求。
[bookmark: _Toc22045]4.6直流电阻测试仪
4.6.1设备测试范围：1μΩ~20kΩ，测试精度：0.02%，可满足产品绕组、线缆、连接器、元器件等直流电阻的高精度测试需求，保障产品电气性能的一致性。
4.6.2设备应具备四线制测试方式，可有效消除测试引线电阻、接触电阻带来的测试误差，测试结果稳定可靠。
4.6.3设备具备自动量程切换、手动量程切换功能，可根据被测对象的电阻值自动匹配最佳测试量程，测试速度快，适配产线批量测试的需求。
4.6.4设备具备良好的环境适应性，可在车间常规环境下稳定运行，工作温度范围-10℃~+40℃，相对湿度≤85% RH，无凝露，符合工业现场使用要求。
[bookmark: _Toc14257]4.7绝缘电阻测试仪
4.7.1设备应具备多档位测试电压输出，绝缘电阻测试范围：104Ω~1012Ω，测试精度：±2%，满足电气产品、元器件、线缆的绝缘性能测试需求，保障产品的电气安全性能。
4.7.2设备应采用数字式测量方式，测试结果显示清晰、稳定，具备自动放电功能，测试完成后可自动对被测对象放电，避免带电操作带来的安全风险。
4.7.3设备具备极化指数、吸收比测试功能，可满足大型电机、变压器、线缆等产品的绝缘性能深度测试需求，测试数据可自动计算、显示，便于操作人员判断绝缘性能状态。
4.7.4设备具备完善的安全防护功能，具备高压输出警示、过载保护、短路保护、漏电保护功能，符合电气安全测试相关国家标准，保障测试过程的安全性。
[bookmark: _Toc8297]4.8手持电动打包机
4.8.1设备型号：V2电动打包机，采用摩擦热熔免扣熔接技术，具备大拉力输出，束紧拉力范围覆盖0-3800N，可适配13~16mm宽度PP/PET打包带的捆扎需求，满足重型货物的锁固精度要求。
4.8.2数显动力系统应具备高寿命、性能好、故障率低的特点，拉力输出稳定，重复捆扎精度不低于 ±5%，确保打包带束紧力度的一致性，避免捆扎过紧或过松的问题。
4.8.3设备具备无极参数调节功能，可根据打包带规格、货物捆扎需求精准调整拉力值与熔接时长，支持作业模式切换，操作便捷，可适配不同场景的捆扎作业需求。
4.8.4设备配套的锂电池组应具备过载保护、短路保护、过充保护功能，供电稳定，可适配无固定电源的移动作业场景，满足长时间连续作业的范围需求。
4.8.5设备手柄符合人体工程学设计，握持舒适，长时间作业无明显疲劳感，适配组装打包区连续作业的需求。

[bookmark: _Toc12388][bookmark: _Toc3545]5.资质要求
	5.1
	具备以下条件：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有专新特新或者专项小巨人级相关认证；
③需为生产制造商，具备ISO三体系认证、售后服务管理体系认证；
④制造商需具备CNAS认证的实验室并提供相关证书；



[bookmark: _Toc10185][bookmark: _Toc7926]6.项目清单和限价
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	采购单价限价/（元）
	备注

	1
	绝缘操作台
	张
	1
	1800
	详见技术要求

	2
	台式冲床
	台
	1
	4900
	详见技术要求

	3
	台式冲床操作台
	张
	1
	1800
	详见技术要求

	4
	台式冲床配件
	组
	1
	3200
	详见技术要求

	5
	激光打标机
	台
	1
	4600
	详见技术要求

	6
	打标机控制装置
	台
	1
	3500
	详见技术要求

	7
	打标机升降平台
	台
	1
	2000
	详见技术要求

	8
	电动批士
	台
	1
	400
	详见技术要求

	9
	攻丝刀（M8）
	把
	2
	80
	详见技术要求

	10
	直流电阻测试仪
	台
	1
	4100
	详见技术要求

	11
	直流电阻测试仪试验线
	组
	1
	300
	详见技术要求

	12
	绝缘电阻测试仪
	台
	1
	4700
	详见技术要求

	13
	绝缘电阻测试仪试验线
	组
	1
	300
	详见技术要求

	14
	手持电动打包机
	台
	1
	4400
	详见技术要求


[bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc11974]7.售后服务要求
7.1制造商在完成合同所规定的服务后，将提供2年的售后服务期。售后服务期内，服务商免费为采购方提供售后服务和技术支持。
7.2售后服务和技术支持范围包括但不限于：
7.2.1解答采购方提出的问题。谈判对象应在24小时内内予以响应，提出最佳解决方案；
7.2.2在谈判对象进行相关的培训、技术交流等方面的活动时，如采购方有意愿参加时，优先安排参加，并在费用方面给予优惠。
[bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc1932]8.质量保证和管理
8.1投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备、软件。
8.2硬件质保期为项目验收通过后，正式投入使用合格后36个月。
8.3在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换，有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。
8.4投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。
[bookmark: _Toc13334][bookmark: _Toc12170]9.报价要求
[bookmark: _GoBack]本次采购服务包干报价，包含但不限于清单内的设备采购，安装支持，技术培训，售后服务等。
[bookmark: _Toc30458][bookmark: _Toc32725]10.付款方式
成交人在规定时限内完成产品策划和产品实现并交付于采购方，经采购方验收合格后成交人开具符合国家税务规定及采购方财务要求的发票，采购方在收到付款申请及增值税专用发票之日起60个工作日内一次性支付合同总价款。



《报价文件格式》:
xx单位报价表
报价方名称：(盖公章）             联系人：          联系电话：          单位：元
	采购物资清单

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	限制单价（元）
	最高总限价（元）
	备注
	投标人报价（元）

	1
	绝缘操作台
	张
	1
	1800
	1800
	1、包含执行本项目所发的所有费用；
2、提供全额增值税专用发票。
	

	2
	台式冲床
	套
	1
	4900
	4900
	
	

	3
	台式冲床操作台
	张
	1
	1800
	1800
	
	

	4
	台式冲床配件
	组
	1
	3200
	3200
	
	

	5
	激光打标机
	台
	1
	4600
	4600
	
	

	6
	打标机控制装置
	台
	1
	3500
	3500
	
	

	7
	打标机升降平台
	台
	1
	2000
	2000
	
	

	8
	电动批士
	台
	1
	400
	400
	
	

	9
	攻丝刀（M8）
	台
	2
	80
	160
	
	

	10
	直流电阻测试仪
	把
	1
	4100
	4100
	
	

	11
	直流电阻测试仪试验线
	台
	1
	300
	300
	
	

	12
	绝缘电阻测试仪
	组
	1
	4700
	4700
	
	

	13
	绝缘电阻测试仪试验线
	台
	1
	300
	300
	
	

	14
	手持电动打包机
	台
	1
	4400
	4400
	
	

	合计
	36160.00元
	


注：
1、若单价和总价有差异，以单价为准；
2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 

法定代表人或其授权代理人签字：     
年     月     日          
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CHINA SOUTHERN POWER GRID




